## 스트라이프 단위 크기 변경

(시작 가능-CD 모드 전용)

컨트롤러가 각 드라이브에서 읽어들이는 데이터의 크기를 설정할 때 이 조치를 사용하십시오.

1. 기본 트리에서 컨트롤러 를 누르십시오.
2. 조치 --> 스트라이프 단위 크기 변경을 누르십시오.
3. 스트라이프 단위 크기를 누르십시오. 다음 중에서 선택할 수 있습니다.
   - 8KB

   > 이 스트라이프 단위 크기를 사용하면 하나의 어레이가 최대 16개의 물리 드라이브를 가질 수 있습니다.

   - 16KB

   > 이 스트라이프 단위 크기를 사용하면 하나의 어레이가 최대 16개의 물리 드라이브를 가질 수 있습니다.

   - 32KB

   > 이 설정은 컨트롤러가 32K 스트라이프 단위 크기를 사용하는 16개의 물리 드라이브를 가진 하나의 어레이를 지원하거나 컨트롤러에 8개 이하의 물리 드라이브가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 설정을 사용할 수 없습니다.

   - 64KB

   > 이 설정은 컨트롤러가 64K 스트라이프 단위 크기를 사용하는 16개의 물리 드라이브를 가진 하나의 어레이를 지원하거나 컨트롤러에 8개 이하의 물리 드라이브가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 설정을 사용할 수 없습니다.

전반적으로 성능을 최대화하려면 시스템 I/O 요청 크기에 가까운 크기를 선택하십시오.

주의사항: 하나의 어레이를 구성하고 논리 드라이브에 데이터를 저장한 후에는, 논리 드라이브의 데이터를 손상시키지 않고 스트라이프 단위 크기를 변경하는 방법이 없습니다.

###

시스템 성능 조정
미리 읽기 캐시 모드 이해
스트라이프 단위 크기 이해도 참조하십시오.