## Zustände von physischen Laufwerken

####

#### Defekt

Das physische Festplattenlaufwerk ist defekt. Ein Laufwerk in den Zuständen Online, Hot-Spare oder Wiederherstellung ist defekt. Es reagiert nicht auf Befehle. Dies bedeutet, daß der ServeRAID-Controller nicht ordnungsgemäß mit dem Laufwerk kommunizieren kann.

Der Zustand Defekt bedeutet nicht zwangsläufig, daß dieses Laufwerk ausgetauscht werden muß. Überprüfen Sie vor dem Austauschen des Laufwerks bitte folgendes:

1. Alle Kabel sind ordnungsgemäß mit Rückwandplatine und Festplattenlaufwerk verbunden. Alle Kabel innerhalb des Servers sind ebenfalls ordnungsgemäß verbunden.

2. Die Halterung des Hot-Swap-Laufwerks sitzt korrekt in der Laufwerkposition.

#### Hot-Spare

Ein Hot-Spare-Laufwerk ist ein Festplattenlaufwerk, das automatisch für ein ausgefallenes Laufwerk gleicher Größe einspringt. Der Speicherplatz des Laufwerks muß mindestens so groß wie der des ausgefallenen Laufwerks sein.

Hinweis::

1. Wenn Sie ein Hot-Spare-Laufwerk und ein zusätzliches Hot-Spare-Laufwerk in Bereitschaft haben möchten und darüber hinaus einem der logischen Laufwerke RAID-Stufe-5 zuweisen, benötigen Sie mindestens vier Festplattenlaufwerke.

2. Bei einem Laufwerksausfall in einem Plattenstapel, der nur logische Laufwerke mit RAID-Stufe-0 enthält, aktiviert der ServeRAID-Controller keine Hot-Spare-Laufwerke.

#### Online

Das Laufwerk ist online. Es funktioniert ordnungsgemäß und gehört zu einem Plattenstapel.

####

#### Funktionsfähig

Ein funktionsfähiges Laufwerk steht für den ServeRAID-Controller zur Definition zur Verfügung.

#### Wiederherstellung

Das Laufwerk wird wiederhergestellt.

####

#### Bereitschaft

Ein Bereitschaftslaufwerk ist entweder ein Festplattenlaufwerk im Stillstand, ein CD-ROM-Laufwerk, Bandlaufwerk, austauschbarer Datenträger oder ein Gehäuse.