## アレイの作成の説明

1 つ以上のハード・ディスク・ドライブをグループ化して、特定パターンでそれらにアクセスするように RAID コントローラを構成する場合には、ディスク・アレイを作成してください。現在、 ServeRAID コントローラは 8 つまでの独立しているアレイをサポートしています。

ディスク・アレイは、セキュリティ、パフォーマンス、および信頼性を向上するために使用されます。向上の度合いは、サーバーで実行されるアプリケーション・プログラム、ServeRAID パラメーター、およびアレイ内の論理ドライブに割り当てる RAID レベルによって異なります。ServeRAID コントローラは RAID レベル 0、 レベル 1、拡張レベル 1、 レベル 5、および 拡張レベル 5をサポートしています。

注: 各 ServeRAID コントローラは 8 つまでの論理ドライブをサポートしています。既存アレイのどれかに RAID 拡張レベル-5 論理ドライブが含まれている場合には、コントローラで 7 つの論理ドライブしかもつことができません。

特定の構成の例と説明については、エクスプレス構成の例を参照してください。

### 関連情報

ハード・ディスク・ドライブの容量および使用不能スペース