## 理解 RAID 级别 0

RAID 级别 0 将数据分布在阵列中的所有驱动器上。这显著提高了速度， 但没有提供数据冗余度。RAID 级别 0 是提供的 RAID 级别中提供最大存储容量的级别，因为它未将任何空间用于冗余数据或数据奇偶校验存储器。

RAID 级别 0 至少需要一个驱动器，这取决于固件级别和数据块单元大小，最多支持 8 个或 16 个驱动器。

下图显示 RAID 级别 0 逻辑驱动器的示例。

### RAID 级别 0 示例

从两个物理驱动器开始。 |
使用两个物理驱动器创建阵列。 |
然后，在该阵列中创建一个逻辑驱动器。 |
将数据分布在这些驱动器上， 创建数据块。 注意：数据分布在阵列中的所有驱动器上，但未存储冗余数据。 |

阵列中的物理驱动器故障会导致指定了 RAID 级别 0 的逻辑驱动器中的数据丢失，但只有该逻辑驱动器中的数据会丢失。若在同一阵列中给逻辑驱动器指定了 RAID 级别 1、1E、5 或 5E，则这些逻辑驱动器将不会丢失数据。

注意：若有只包含一个物理驱动器的阵列，则只能将 RAID 级别 0 指定给该阵列中的逻辑驱动器。

当您替换失效驱动器时， ServeRAID 控制器可以自动将所有 RAID 级别 1E 和 RAID 级别 5E 逻辑驱动器重建到替换物理驱动器。然而，会丢失存储在失效 RAID 级别 0 逻辑驱动器中的任何数据。

虽然存在丢失数据的风险，您仍然可能想将 RAID 级别 0 指定给一个逻辑驱动器， 以利用此 RAID 级别提供的速度。可以使用此逻辑驱动器来存储每天备份的数据以及安全不是很重要的数据（即易于重新创建的数据）。当需要最大容量时， 也可能要使用 RAID 级别 0 逻辑驱动器。

另见

理解 RAID 技术
理解数据块单元大小
选择 RAID 级别
RAID 级别 1
增强型 RAID 级别 1
RAID 级别 5
增强型 RAID 级别 5
RAID 级别 x0