## 瞭解增強型 RAID 層次 5

增強型 RAID 層次 5 (RAID 層次 5E) 最少需要四部實體磁碟機。 RAID 層次 5 也需要特定的韌體。您可以將 RAID 層次 5E 視為「含有內建備用磁碟機的 RAID 層次 5」。

讀取/寫入四部硬碟機，比讀取/寫入三部硬碟機與一部閒置熱備用有效率，所以可以增進效能。此外，該備用磁碟機其實是 RAID 層次 5E 陣列的一部份 (如下例所示)。做這樣的架構後，您就無法再跟其他陣列共用該備用磁碟機。因此，如果您要提供備用磁碟機給其他任何陣列，則必須提供另一個備用磁碟機才可以。

跟 RAID 層次 5 一樣，本 RAID 層次會 分割 通過陣列中所有磁碟機的資料與 同位 。當將陣列指定成 RAID 層次 5E，邏輯磁碟機的容量會減少，減少的量等於陣列中兩部實體磁碟機的容量 (也就是一個作為同位檢查用，一個作為備用)。

RAID 層次 5E 除了有內建的備用磁碟機以外，還可以保護資料並增加產量。

備註：就 RAID 層次 5E 而言，一個陣列中只能有一部邏輯磁碟機。 當使用 RAID 層次 5E 時，一個控制器上最多可以有七部邏輯磁碟機。

RAID 層次 5E 最少需要 4 部磁碟機，視韌體層次與 等量單位大小而定；最多則可以支援 8 部或 16 部磁碟機。

以下的圖例是 RAID 5E 邏輯磁碟機範例。

### 增強型 RAID 層次 5 範例

開始於四部實體磁碟機。 |
使用所有 (四部) 實體磁碟機建立一個陣列。 |
然後在該陣列內建立一部邏輯磁碟機 (標示為 1 者)。 注意：分散式備用磁碟機就是顯示在邏輯磁碟機下方的可用空間 (標示為 2 者)。 |
系統會在邏輯磁碟機中建立區塊來分散儲存已分割過的資料。 資料同位 (以 * 表示者) 儲存體也會被等量儲存，而且會從一部磁碟機移位到另一部磁碟機，就跟它在 RAID 層次 5 中所做的一樣。 注意：備用磁碟機未被分割。 |
如果陣列中有某一部實體磁碟機失效了，那麼，來自該失效磁碟機的資料會壓縮到分散式備用磁碟機中。邏輯磁碟機則仍是 RAID 層次 5E。 當您替換失效的磁碟機時，邏輯磁碟機的資料會被解壓縮，並且送回至原有的分割視窗。 |

備註：「ServeRAID 管理程式」的「快速」架構預設值並不是 RAID 層次 5E。 如果您有四部實體磁碟機，「快速」架構的預設值就是含有一部熱備用磁碟機的 RAID 層次 5。

亦請參閱

瞭解 RAID 技術
瞭解等量單位大小
選取 RAID 層次
RAID 層次 0
RAID 層次 1
增強型 RAID 層次 1
RAID 層次 5
RAID 層次 x0