## Activation et désactivation du mappage de compatibilité BIOS

(mode Démarrage CD uniquement.)

Cette option vous permet de modifier le mappage de compatibilité BIOS. Etendu signifie Etendu à 8 Go, Limité signifie Limité à 2 Go.

1. Cliquez sur un contrôleur dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Modifier le mappage de compatibilité BIOS.
3. Cliquez sur Etendu ou Limité.
4. Cliquez sur Oui.

Le contrôleur ServeRAID permet la migration d'unités à partir des configurations PCI RAID Adapter ou Streaming RAID Adapter/A. Grâce à cette option, vous pouvez rendre votre contrôleur ServeRAID compatible avec les anciennes configurations d'unités en choisissant un mappage 2 Go ou 8 Go. La valeur par défaut est 8 Go.