## Configuración de un controlador de ServeRAIDTM: los pasos básicos.

1. Pulse un controlador de la vista de árbol que desea configurar.

   Consejo: Puede seleccionar sólo controladores, pero puede expandir y contraer todo el árbol.

2. Pulse Acciones --> Crear baterías. Se abre la ventana Configuración.

3. Pulse la modalidad de configuración Rápida o Personalizada; a continuación, pulse Siguiente.

   Si selecciona....
   Modalidad Rápida, el Gestor ServeRAID automáticamente: | Modalidad Personalizada, el Gestor ServeRAID le lleva a:
   Crea una o más baterías de disco, basándose en el número y el tamaño de discos físicos preparados en el sistema. Define un disco de repuesto, si cuatro o más discos físicos preparados del mismo tamaño están disponibles. Define un disco lógico para cada batería. | Al seleccionar los discos físicos que desea incluir en las baterías de discos o que desea crear como discos de repuesto. Al definir los discos lógicos de las baterías.

4. Después de revisar el resumen de configuración, pulse Aplicar y el Gestor configurará el controlador e inicializará y sincronizará los discos lógicos.

La configuración y los discos lógicos nuevos ya están listos para utilizarse.

Consulte también los apartados:

Ejemplo de configuración Rápida
Configuración de un controlador