## 设置用户首选项

在“用户首选项”窗口，可以执行下列操作：

- 更改初始化设置
- 指定远程存取设置
- 更改报警设置

### 更改初始化设置

初始化逻辑驱动器会擦除该驱动器上的头 1024 个扇区并防止存取该驱动器上先前存储的任何数据。缺省设置是选择。 当启用此方式时，“ServeRAID 管理器”自动初始化每个新的逻辑驱动器并防止存取人工初始化功能。

1. 单击初始化设置标签。
2. 单击该校验框以启用或禁用逻辑驱动器的自动初始化。
3. 单击确认。

   注意：若取消选择（即禁用）自动初始化，则“管理器”将不会初始化创建的每个逻辑驱动器（通过将零写入到逻辑驱动器的头 1024 个扇区）。在存储数据之前，您仍然必须初始化所有新定义的逻辑驱动器。

### 指定远程存取设置

注意：在“可启动 CD”方式下或“ServeRAID 管理器”是另一程序的插件时，这些设置不可用。

若想要以“仅本地”方式运行“ServeRAID 管理器”：

1. 单击远程存取设置提示标签。
2. 选择仅本地框。若单击此选项，则端口号输入字段将变成灰色。
3. 单击确认。
4. 重新启动“管理器”以便此设置生效。

下次启动“管理器”时，将显示 TCP/IP 联网。在“仅本地”方式下，您不能监控任何远程系统，任何远程系统也不能监控您的系统。

若想要以联网方式运行“ServeRAID 管理器”：

###

1. 单击远程存取设置提示标签。
2. 若选择了仅本地框，则取消选择它。
3. 若与缺省端口号有冲突，则在输入字段中输入新的端口号。缺省端口号为 34571。
4. 单击确认。“ServeRAID 管理器” 将端口号存储在一个文件中。
5. 重新启动“管理器”以便此设置生效。

### 更改报警设置

所有“警告”和“错误”事件会引起声音报警每隔五分钟发出一次声音，将事件通知您。您可以通过下列步骤调整报警设置。

1. 单击报警设置提示标签。
2. 单击该校验框以启用或禁用重复报警。
   注意：若禁用报警，当接收到问题事件时将不会听到声音报警。
3. 若已启用报警，则可以调整每个报警之间的时间间隔（以秒为单位）。缺省值为 300 秒（即 5 分钟）。
4. 若已启用报警，则可以调整报警持续的时间长度（以嘟嘟声为单位）。缺省值为 3 次嘟嘟声。
5. 单击确认。
6. 重新启动“管理器”以便这些设置生效。