## Avvio dell'auto-verifica dell'unità fisica

Utilizzare questa funzione per eseguire le seguenti auto-verifiche dell'unità fisica:

- Verifiche brevi. Questa verifica dura due minuti (o meno)
- Verifica estesa. Questa verifica dura per il tempo di controllo completo dell'unità fisica.

Queste auto-verifiche controllano se l'unità funziona o meno. Se l'unità viene indicata come defunct, queste funzioni forniscono ulteriori informazioni utilizzabili dall'assistenza tecnica IBM per individuare il problema.

Se un'unità fisica supporta l'auto-verifica, il pannello Informazioni per l'unità fisica selezionata (il pannello destro) visualizza la riga Risultati auto-verifica.

1. fare clic su un'unità fisica , un canale SCSI , un'unità logica o un controller dalla struttura ad albero principale.
2. Fare clic su Azioni --> Auto-verifica unità fisica --> Avvia auto-verifica breve per eseguire un controllo breve.
   o
   Fare clic su Azioni --> Auto-verifica unità fisica --> Avvia auto-verifica estesa per eseguire un controllo completo.

   L'auto-verifica viene avviata ed il pannello Informazioni visualizza un indicatore di stato etichettato Percentuale di completamento auto-verifica. Una volta completata, l'indicatore di stato sparisce e Risultato ultima auto-verifica viene aggiornato. Risultato ultima auto-verifica non viene aggiornato finché la verifica è completata o arrestata.
   Nota: se si utilizza questa funzione su un canale SCSI, unità logica o controller, ServeRAID Manager avvia la verifica su tutte le unità fisiche che supportano l'auto-verifica appartenenti al canale SCSI, unità logica o controller selezionato.

Durante l'auto-verifica, ServeRAID Manager riceve eventi. Quando un'auto-verifica su un'unità fisica non riesce, il programma di gestione riceve un evento per ciascun unità per cui la verifica non è riuscita. Una volta completato tutte le verifiche, il programma di gestione riceve un evento "Auto-verifica delle unità completata"

E' possibile arrestare l'auto-verifica prima che termini, facendo clic su Azioni --> Arresta auto-verifica.

I risultati delle prime 20 auto-verifiche vengono memorizzati nel file log dell'unità disco per ciascuna unità fisica controllata. Per salvare questi risultati:

1. Fare clic sul controller dalla struttura ad albero principale.
2. Fare clic su Azioni --> Salva configurazione e registrazione eventi stampabili. ServeRAID Manager salva i risultati dell'auto-verifica per tutte le unità fisiche che supportano tale funzione nel file RAIDRAIDn.LOG (n = Numero adattatore).