## 物理ドライブでアレイおよびホットスペア・ドライブを作成

ディスク・アレイは、セキュリティ、パフォーマンス、および信頼性を向上するために作成することができます。

1. 左方のツリーから次のいずれかのラベルが付いている右方のツリーに物理ドライブをドラッグしてアレイを作成

- 新規アレイの追加
- 新規アレイ＋ (アレイの)文字 (例：新規アレイ B)

  > 注:

  > 1. また、チャネル内で作動可能なすべてのドライブを移動したい場合には、チャネル 全体をドラッグすることもできます。
  > 2. 物理ドライブ を新規アレイから除去したい場合には、その物理ドライブを左方ツリーにドラッグして戻してください。

2. 左方のツリーから右方のツリーで「ホットスペア・ドライブ」というラベルの付いているアイコンに物理ドライブをドラッグすることによってホットスペア・ドライブを作成します。左方のツリーのアイコンが「ホットスペア」アイコン に変化して、ドライブが右方のツリーの「 ホットスペア・ドライブ」ブランチに「新規ホットスペア」として表示されます。

   ヒント: 新規ホットスペアを作動可能ドライブに戻したい場合には、そのホットスペアを左方のツリーにドラッグしてください。

3. スパン・アレイを作成したい場合には、「スパン・アレイ」ボックスをクリックしてください。
4. すべてのアレイおよびホットスペア・ドライブを定義した後で、「次へ」をクリックします。最初に、残りの作動可能ドライブがないことを検査したい場合があります。
   - スパン・アレイを作成中でない場合には、「論理ドライブの作成」ウィンドウがオープンします。
   - スパン・アレイを作成中の場合には、「スパン・アレイの作成」ウィンドウがオープンします。

エクスプレスおよびカスタム構成モードの選択ウィンドウに戻るには「前へ」をクリックしてください。
構成モードを終了して「システム管理情報」ウィンドウに戻るには「キャンセル」をクリックしてください。

### 関連情報

アレイの作成の説明
サンプル構成

###