## Estados del disco lógico

####

#### Disco lógico bloqueado

Durante una operación de reconstrucción, el controlador ServeRAID establece el estado de cualquier disco lógico de nivel RAID-0 asociado con una batería anómala en el estado bloqueado; a continuación, reconstruye los datos que se han almacenado en los discos lógicos de nivel RAID-1 y RAID-5.

Una vez completada la operación de reconstrucción, puede desbloquear los discos lógicos de nivel RAID-0 y acceder de nuevo a ellos. Aunque es posible que el disco lógico contenga datos erróneos. Debe volver a crear, instalar o restaurar los datos del disco o cinta de copia de seguridad más reciente en el disco lógico de nivel RAID-0.

#### Disco lógico crítico

Un disco lógico de nivel RAID-1 o nivel RAID-5 que contiene un disco físico fuera de servicio está en estado crítico. Un disco lógico crítico es accesible, a pesar de un error en un disco físico.

Si el estado del disco lógico es crítico, debe sustituir y volver a crear la unidad fuera de servicio.

#### Migración crítica de un disco lógico

Un disco lógico que realiza una migración del disco lógico está en estado crítico.

#### Disco lógico crítico del sistema

El controlador ServeRAID utiliza este estado reservado durante la migración de un disco lógico y el disco lógico está en estado crítico.

#### Migración de un disco lógico

Un disco lógico que realiza una migración de un disco lógico está en el estado apropiado.

#### Disco lógico fuera de línea

El disco lógico está fuera de línea y no es accesible. Este estado se produce si uno o más discos físicos de un disco lógico de nivel RAID-0 están fuera de servicio. Este estado también se produce cuando dos o más discos físicos de un disco lógico de nivel RAID-1 o de nivel RAID-5 están fuera de servicio.

#### Disco lógico correcto

La unidad funciona correctamente. Está en buen estado funcional.

#### Disco lógico del sistema

El controlador ServeRAID utiliza este estado reservado durante la migración del disco lógico.