## 드라이브 식별

선택한 하드웨어와 연관된 표시등의 깜박임으로 인해 서버에 있는 하드웨어를 식별할 수 있습니다.

1. 관리 시스템 또는 시스템 을 제외한 기본 트리 아이콘을 누르십시오.
2. 조치 --> 식별을 누르십시오.

   ServeRAID 관리자는 다음 경우에 따라 하나 이상의 물리 드라이브 표시등을 깜박이도록 펌웨어에 명령을 송신합니다.

   - 선택한 기본 트리 항목
   - 항목 및 해당 서브시스템이 엔클로저 디바이스에 의해 모두 제어되는지의 여부

3. 드라이브 표시등이 깜박이는 것을 중지하려면 확인을 누르십시오.

### 시스템에 대한 작업을 위해 식별 사용

기본 트리의 아이콘에 대해 이 조치를 사용할 경우 ServeRAID 관리자는 선택한 아이콘과 연관된 하드웨어 표시등이 깜박이도록 만듭니다.

기본 트리 보기에서 사용자가 누르는 항목에 따라 다음을 식별할 수 있습니다.

- 드라이브
- 모든 드라이브
- 드라이브의 채널
- 논리 드라이브
- 모든 논리 드라이브
- 어레이 또는 확장 어레이
- 모든 어레이

한 번에 하나만 선택할 수 있습니다. 메세지 창에서 확인을 누르지 않으면 하드웨어는 계속해서 깜박입니다.

식별 기능은 SAF-TE 프로세서와 적절한 펌웨어가 있는 컨트롤러에만 작동합니다. 프로세서는 SCSI ID를 사용하므로 기본 트리에서 다음과 같이 표시됩니다.

엔클로저

하나의 드라이브 표시등 또는 일련의 드라이브 표시등이 깜박이지 않으면 서브시스템 전체 또는 일부가 SAF-TE 프로세서에 의해 제어되지 않기 때문입니다.

예를 들어, SCSI 채널 1에는 SAF-TE 프로세서가 있지만 SCSI 채널 3에는 없다면 모든 물리 드라이브를 식별하도록 선택할 경우 SCSI 채널 1만 깜박입니다.

식별 기능은 특히 Netfinity(R) EXP15와 같은 엔클로저 관리자에 유용합니다. 엔클로저에서 드라이브를 꺼내기 전에 작업하려는 드라이브가 어느 엔클로저에 있는지 확인하기 위해 식별을 사용할 수 있습니다.

SAF-TE 프로세서가 있고 컨트롤러가 드라이브 식별을 지원하는 경우, 다음을 수행하여 구성요소를 식별할 수 있습니다.

오른쪽 마우스 단추 누르기: | 식별...
컨트롤러 | 컨트롤러에 있는 모든 물리 드라이브
어레이 | 모든 어레이 내의 모든 물리 드라이브
논리 드라이브 | 모든 논리 드라이브 내의 모든 물리 드라이브
물리 드라이브 | 모든 물리 드라이브
핫스페어 드라이브 | 모든 핫스페어 드라이브
어레이 ? | 선택한 어레이 내의 모든 물리 드라이브
확장 어레이 ? | 선택한 확장 어레이 내의 모든 물리 드라이브
논리 드라이브 ? | 선택한 논리 드라이브 내의 모든 물리 드라이브
어레이 내의 논리 드라이브 ? | 선택한 논리 드라이브 내의 모든 물리 드라이브
확장 어레이 내의 논리 드라이브 ? | 선택한 논리 드라이브 내의 모든 물리 드라이브
물리 드라이브 ? | 선택한 물리 드라이브
어레이 내의 물리 드라이브 ? | 선택한 어레이 내의 모든 물리 드라이브
확장 어레이 내의 물리 드라이브 ? | 선택한 어레이 내의 모든 물리 드라이브
채널 ? | 선택한 채널에 있는 모든 물리 드라이브