## 논리 드라이브 구성 이해

어레이를 작성할 때 하드 디스크 드라이브를 하나의 저장 영역으로 그룹화합니다. 이 저장 영역을 단일 논리 드라이브로 정의하거나 몇몇 논리 드라이브로 나눌 수 있습니다. 각 논리 드라이브는 단일 물리 하드 디스크 드라이브로서 운영 체제에 표시됩니다.

ServeRAID 컨트롤러는 최고 8개의 논리 드라이브를 지원합니다. 하나의 어레이만 가진 경우 단일 논리 드라이브로 정의하거나 몇몇 논리 드라이브로 나눌 수 있습니다. 일반적으로, 정의한 첫번째 논리 드라이브가 시동 (부트) 드라이브가 됩니다. 둘 이상의 어레이를 가진 경우 각 어레이가 하나의 논리 드라이브가 될 수 있거나 모든 어레이에 대한 논리 드라이브 수가 8을 넘지 않는 한 각 어레이를 다중 논리 드라이브로 나눌 수 있습니다.

모든 어레이에 대해 논리 드라이브를 정의하지 않는 경우 ServeRAID 관리자는 가능한 최대 용량과 최상의 RAID 레벨로 논리 드라이브를 정의합니다.

참고: 권장되는 논리 드라이브 크기에 대한 정보는 운영 체제와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

제한 사항:

- 컨트롤러에 8개까지 어레이를 작성할 수 있습니다.
- 컨트롤러에 8개까지 논리 드라이브를 작성할 수 있습니다.
- 기존 논리 드라이브가 RAID 레벨-5 Enhanced로 정의된 경우에는 컨트롤러에 7개의 논리 드라이브만을 작성할 수 있습니다.

### 다음 내용도 참조하십시오.

논리 드라이브 크기 선택
어레이 용량에 따른 RAID 레벨 선택
논리 드라이브 예제