## 创建具有物理驱动器的阵列和热备用驱动器

可创建磁盘阵列来改进安全性、性能和可靠性。

1. 通过将物理驱动器从左目录树拖至右目录树中标记为如下内容的图符，来创建阵列：

- 添加新阵列
- 后跟一个字母的新阵列（如，新阵列 B）。

  > 注意：

  > 1. 还可拖动整个通道 （如果想要移动该通道中的所有就绪驱动器的话）。
  > 2. 如果想要从新阵列中除去物理驱动器， 则将它拖回至左目录树。

2. 通过将物理驱动器从左目录树拖至右目录树中标记为热备用驱动器的图符， 来创建热备用驱动器。左目录树中的图符将变为热备用图符， 且该驱动器将作为“新热备用”驱动器出现在右目录树的热备用驱动器分支中。

   提示：如果想要将“新的热备用”驱动器更改回就绪驱动器， 则将该驱动器拖回至左目录树。

3. 如果想要创建跨越阵列，则单击跨越阵列框。
4. 在定义所有的阵列和热备用驱动器之后，单击下一步。您可能想要首先验证是否不存在任何剩余就绪驱动器。
   - 如果未在创建跨越阵列， 则创建逻辑驱动器窗口打开。
   - 如果正在创建跨越阵列， 则创建跨越阵列窗口打开。

单击上一步以返回至“快速”和“定制”配置方式的选择窗口。
单击取消以脱离“配置”方式并返回至系统管理信息窗口。

### 另见

了解创建阵列
样本配置

###