## Modifica della modalità write-cache in un'unità logica

(solo modalità CD avviabile).

Utilizzare quest'azione per modificare l'impostazione modalità write-cache di un'unità logica in write through o write back.

1. Selezionare un'unità logica dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Modifica modalità write-cache in write back/write through.
3. Se si seleziona write e non si dispone di una cache di backup batteria, selezionare Ś per confermare la scelta, dal momento che c'è il rischio di perdita dei dati.
   Se si seleziona write back e si dispone di una cache di backup batteria, ServeRAID Manager modifica la modalità.
   Se si seleziona write through, ServeRAID Manager modifica la modalità.

La modalità write-cache stabilisce se il controller scrive i dati sull'unità disco rigido, prima o dopo l'invio di una conferma al sistema operativo.

Note:

1. Se vengono configurate unità logiche RAID di livello-x0, tutte le unità logiche presenti nell'array suddiviso devono essere write-back o write-through. Cioè, le impostazioni della modalità di scrittura su cache per le unità logiche presenti nell'array suddiviso non possono essere contemporaneamente write-back e write-through.
2. Se si configura una coppia di controller con tolleranza agli errori, i controller devono essere configurati come write through. Se si dispone di un'opzione di backup batteria, questa viene disattivata, quando si crea una coppia con tolleranza agli errori. La modalità write-cache viene modificata automaticamente da write-back a write-through. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida utente IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller.

### Vedere anche

Introduzione alle modalità write-back e write-through