## 建立邏輯磁碟機

各 ServeRAID 控制器最多支援 8 部邏輯磁碟機。

1. 在樹狀結構中，按一下您想為其建立邏輯磁碟機的陣列或跨接陣列。 圓餅圖代表所選的陣列。 可用空間的數量 (以 MB 為單位) 與陣列中全部可用空間會顯示在圓餅圖的右邊。 在圓餅圖中，可用空間為紫色。

   > 備註：您最多可為您的陣列定義 8 部邏輯磁碟機。如果您想要移轉邏輯磁碟機時，請勿定義超過 7 部邏輯磁碟機。移轉一部邏輯磁碟機便需要一部可用的邏輯磁碟機。

2. 選取 RAID 層次，這是您想在 RAID 層次清單方塊中指定給邏輯磁碟機的層次。您可選擇 RAID 層次 0、RAID 層次 1、RAID 層次 1E、RAID 層次 5、RAID 層次 5E、RAID 層次 00、RAID 層次 10、RAID 層次 1E0 或 RAID 層次 50，視陣列中實體磁碟機的數目而定。

   > 備註：一般而言，您所定義的第一部邏輯磁碟機將會是啟動 (開機) 磁碟機。

   > > > 如果您打算使用變更 RAID 層次，您必須對單一磁碟陣列中的所有邏輯磁碟機，指定相同的 RAID 層次。如需進一步資訊，請參照變更 RAID 層次。

3. 選取邏輯磁碟機的大小。若要選擇大小 (亦即，以 MB 為單位，將用來儲存資料的大小)，請執行下列其中一項：

   > - 使用編輯欄位來定義大小。

   > - 使用滑棒，將總計大小定義為整個陣列容量的百分比。

   > 備註：

   > > > 如果您已為此陣列定義其它的邏輯磁碟機，圓餅圖會顯示現有邏輯磁碟機的大小，以及可用空間的數量。
   > > > 邏輯磁碟機實際的大小和您所選擇的可能有些不一樣。邏輯磁碟機的大小取決於 RAID 層次和硬碟機數目。例如，由 3 個總共為 1 GB 所組成的硬碟，其中有 1000 MB 為必要的 RAID層次 0，實際上將只會有 999 MB，因為資料被等量分佈在全部 3 部磁碟機上，每部磁碟機上各有 333 MB。

4. 在您為每個新陣列定義好所有的邏輯磁碟機之後，請按一下下一步，繼續進行摘要畫面。

如果您要返回架構實體磁碟機，請按一下上一步。