## Attivazione e disattivazione del mapping di compatibilità BIOS

(solo modalità CD avviabile).

Avvalersi di quest'azione per modificare il mapping di compatibilità BIOS. Esteso indica Esteso a 8 GB; Limitato indica Limitato a 2 GB.

1. Selezionare un controller dalla struttura ad albero principale.
2. Selezionare Azioni --> Modifica mapping di compatibilità BIOS.
3. Selezionare Esteso o Limitato.
4. Fare clic su Sì.

Il controller ServeRAID consente la migrazione delle unità dalle configurazioni PCI RAID Adapter o Streaming RAID Adapter/A. Utilizzando quest'azione, è possibile rendere il controller ServeRAID compatibile con le configurazioni di unità obsolete, consentendo di scegliere tra mapping di 2 GB o 8 GB. L'impostazione predefinita è 8 GB.