## 논리 드라이브 작성

각 ServeRAID 컨트롤러는 최대 8개의 논리 드라이브를 지원합니다.

1. 트리에서 논리 드라이브를 작성할 어레이를 누르십시오. 원형 도표에 선택한 어레이가 표시됩니다. 여유 공간의 크기(MB 단위)와 어레이의 사용 가능한 전체 공간이 원형 도표의 오른쪽에 표시됩니다. 여유 공간은 원형 도표에서 보라색입니다.

   > 참고: 어레이에 최대 8개의 논리 드라이브를 정의할 수 있습니다. 논리 드라이브를 이주시킬 계획이 있으면 논리 드라이브를 8개 이상 정의하지 마십시오. 논리 드라이브를 이주시키려면 하나의 빈 논리 드라이브가 필요합니다.

2. 논리 드라이브에 지정할 RAID 레벨을 RAID 레벨 목록 상자에서 선택하십시오. 어레이의 물리 드라이브 수에 따라 RAID 레벨-0, RAID 레벨-1, RAID 레벨-1E, RAID 레벨-5 또는 RAID 레벨-5E를 선택할 수 있습니다.

   > 참고: 일반적으로, 첫번째로 정의한 논리 드라이브가 시동(부트) 드라이브입니다.

   > > > RAID 레벨 변경을 사용할 계획이면 단일 디스크 어레이의 모든 논리 드라이브에 같은 RAID 레벨을 지정해야 합니다. 자세한 정보는 RAID 레벨 변경을 참조하십시오.

3. 논리 드라이브 크기를 선택하십시오. 크기(데이터 저장에 사용되는 MB 단위의 크기)를 선택하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

   > - 크기를 정의하려면 편집 필드를 사용하십시오.

   > - 전체 어레이 용량의 백분율로 총 크기를 정의하려면 슬라이더를 사용하십시오.

   > 참고:

   > > > 이 어레이에 대해 다른 논리 드라이브를 이미 정의한 경우, 원형 도표는 기존 논리 드라이브의 크기와 사용할 수 있는 여유 공간의 양을 표시합니다.
   > > > 실제 논리 드라이브의 크기는 사용자가 선택한 것과 다를 수 있습니다. RAID 레벨과 하드 디스크 드라이브 수가 논리 드라이브의 크기를 결정합니다. 예를 들어, 1000MB의 RAID 레벨-0 논리 드라이브를 포함하는 1GB 하드 디스크 드라이브 3개로 구성된 디스크 어레이의 경우, 실제로는 999MB만 포함되는 데, 이는 모든 드라이브에 각각 333MB씩 데이터 스트라이프가 발생하기 때문입니다.

4. 새 어레이 각각에 대해 모든 논리 드라이브를 정의했으면 다음을 누르고 요약 화면으로 가십시오.

물리 드라이브 구성으로 돌아가려면 뒤로를 누르십시오.