## Synchronisation d'unités logiques

Le but de la synchronisation d'unités logiques est de calculer et d'écrire les données de parité sur les unités sélectionnées. La synchronisation d'une unité logique permet de vérifier que la redondance des données pour l'unité logique est correcte.

Si l'auto-synchronisation est désactivée, vous devez synchroniser de nouvelles unités logiques de niveau RAID 5 après les avoir créées. Si le nettoyage des données est désactivé, la synchronisation des unités logiques de niveau RAID 1 et 5 doit se faire de façon hebdomadaire. Ceci n'altère en rien les données sur l'unité.

> Remarque : Vous pouvez savoir si le contrôleur prend en charge l'auto-synchronisation et le nettoyage des données en consultant le panneau d'informations sur le contrôleur. Ce panneau indique si ces fonction sont activées ou désactivées.

Pour synchroniser une unité logique :

1. Cliquez sur une unité logique dans l'arborescence principale.
2. Cliquez sur Actions --> Synchroniser une unité logique.
3. Cliquez sur Oui.

Si l'unité logique est associée à un contrôleur prenant en charge l'auto-synchronisation, le Gestionnaire ServeRAID synchronise automatiquement toutes les nouvelles unités logiques de niveau RAID 5. Il affiche un indicateur de progression dans la barre d'état. Vous pouvez effectuer d'autres actions sur le contrôleur au cours du processus d'auto-synchronisation. Vous pouvez également mettre le serveur hors tension au cours du processus puis le relancer. Dans ce cas, le microcode reprendra l'auto-synchronisation à l'endroit où il s'était arrêté.

Lorsque vous créez une unité logique attachée à un contrôleur ne prenant pas en charge l'auto-synchronisation, vous recevez un événement d'avertissement dans l'afficheur d'événements vous informant que vous devez synchroniser l'unité logique avant de stocker des données. Suivez la procédure décrite. Pour les contrôleurs ne prenant pas en charge le nettoyage des données, envisagez une synchronisation manuelle hebdomadaire de vos unités logiques de niveau RAID 1 et 5. Ceci n'altère en rien les données sur l'unité.

Le processus de synchronisation peut être long. Vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions sur le contrôleur avant la fin de ce processus. Ne mettez pas le serveur hors tension avant la fin de la synchronisation. Le gestionnaire affiche un indicateur de progression dans la barre d'état.