## 啟動實體磁碟機自我測試驗證測試

使用這個動作可執行下列的實體磁碟機自我測試驗證測試：

- 短測試。這種測試在兩分鐘內完成。
- 延伸測試。這種測試持續到完成實體磁碟機驗證測試的時間。

這些自我測試在驗證實體磁碟機的功能是否正常。 若磁碟機被標示為故障， 這個動作可能提供 IBM 客戶服務代表可用來診斷問題的其餘資訊。

若實體磁碟機支援自我測試驗證測試， 所選取的實體磁碟機之「資訊」畫面 (即右畫面) 會顯示最終自我測試結果列。

1. 按一下「主樹狀結構」中的實體磁碟機、 SCSI 通道、邏輯磁碟機或控制器。
2. 按一下動作 --> 實體磁碟機自我測試 --> 啟動短自我測試，執行短自我測試。
   或
   按一下動作 --> 實體磁碟機自我測試 --> 啟動延伸自我測試，執行延伸測試。

   即啟動自我測試，並出現資訊畫面， 顯示一個標示有自我測試完成百分比的進度指示器。當自我測試完成時， 進度指示器即消失，並更新最終自我測試結果。只有當自我測試完成或您選擇停止自我測試時，才會更新最終自我測試結果。
   備註：若您在 SCSI 通道、邏輯磁碟機或控制器上使用這個動作， 「ServeRAID 管理程式」會在所有支援自我測試驗證測試並屬於所選取的 SCSI 通道、邏輯磁碟機或控制器的實體磁碟機上啟動測試。

在自我測試期間，「ServeRAID 管理程式」會接收事件。當實體磁碟機作自我測試失敗時， 「管理程式」會收到每一部失敗磁碟機的事件。當所有的測試都完成時， 「管理程式」會收到事件"磁碟機自我測試已完成。"

您可按一下動作 --> 停止自我測試，在自我測試完成之前加以停止。

前 20 個自我測試的結果會儲存在已測試的每一部實體磁碟機的硬式磁碟機日誌中。儲存這些結果：

1. 按一下「主樹狀結構」中的控制器。
2. 按一下動作 --> 儲存可列印架構與事件日誌。「ServeRAID 管理程式」便在檔案 RAIDn.LOG ﹝n = 配接卡編號﹞ 中儲存所有支援自我測試之實體磁碟機的自我測試結果。