## Consultation des informations système

1. Dans la fenêtre de gauche, développez la vue de l'arborescence principale de votre système.
2. Dans l'arborescence, cliquez sur un élément particulier. Les informations relatives à cet élément apparaissent dans le panneau d'informations (c'est à dire le panneau de droite).

L'arborescence principale présente les éléments suivants :

- un nombre de noeuds systèmes illimité,
- 12 contrôleurs sur un système,
- 8 grappes de disques sur un contrôleur,
- 8 unités logiques sur un contrôleur,
- 3 canaux sur un contrôleur,
- 15 unités physiques sur un canal.

L'arborescence principale affiche une icône d'avertissement système si l'un des contrôleurs du système possède l'un des éléments suivants :

- une unité physique hors service,
- une erreur PFA détectée sur une unité physique,
- une unité logique critique ou hors ligne,
- une unité logique bloquée,
- une erreur de cache protégé par batterie,
- aucune réponse de la part d'un contrôleur,
- une erreur de boîtier.

Si un système possède une icône d'avertissement , l'icône des systèmes gérés affiche également une icône d'avertissement .

### Objets et informations relatifs au système

#### Objets du système géré

- Nombre de systèmes gérés dans le noeud parent, dont le système local.

#### Objet du système

- Nom de serveur indique le nom du système du serveur.
- Nombre de contrôleurs indique le nombre de contrôleurs ServeRAID sur le serveur.
- Système d'exploitation indique le système d'exploitation qui est installé.
- Pilote de périphérique indique le niveau du pilote de périphérique ServeRAID.

#### Objet du contrôleur

- Type de contrôleur indique si le contrôleur est de type ServeRAID, ServeRAID II, ServeRAID 3H, ServeRAID 3L ou ServeRAID sur la carte mère. Le type de contrôleur ne s'affiche que si la version du BIOS est 3.0 ou une version ultérieure.

- Numéro ServeRAID est le numéro du contrôleur ServeRAID. Ce numéro ne s'affiche que si la version du BIOS est antérieure à la version 3.0.

- Etat ne s'affiche que si le contrôleur ne fonctionne pas.

- Version du BIOS indique la version du BIOS du contrôleur. Cette information ne s'affiche que si la version du BIOS est 3.0 ou une version ultérieure.

- Version du microcode indique la version du microcode ServeRAID.

- Emplacement physique indique l'emplacement physique du contrôleur ServeRAID, par exemple, PCI emplacement 4. L'emplacement ne s'affiche que si la version du BIOS est 3.0 ou une version ultérieure.

- Cache d'écriture protégé par batterie indique si le cache est installé, s'il n'est pas installé, s'il est défectueux ou s'il requiert une autre batterie. Cette ligne ne s'affiche que si ServeRAID prend en charge un cache protégé par batterie.

- Mode cache à lecture anticipée indique les états Activé, Désactivé ou Adaptatif. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour modifier les paramètres de cette fonctionnalité.

- Taille de l'unité de segmentation indique comme paramètre de la taille de segmentation 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour modifier ce paramètre.

- Niveau de reconstitution indique comme paramètres les niveaux Haut, Moyen ou Bas. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour modifier ce paramètre.

- Reconstitution à chaud indique que cette fonctionnalité est activée. Ce paramètre ne s'affiche que si le microcode ServeRAID prend en charge la reconstitution à chaud.

- Nettoyage des données indique que cette fonctionnalité est activée. Ce paramètre ne s'affiche que si le microcode ServeRAID prend en charge le nettoyage des données.

- Synchronisation automatique indique que cette fonctionnalité est activée. Ce paramètre ne s'affiche que si le microcode ServeRAID prend en charge la synchronisation automatique.

- Mise en cluster indique Activé ou Désactivé selon l'ID du partenaire de cluster et la configuration des ID des groupes de fusion, si le microcode ServeRAID prend en charge la mise en cluster.

- Nom du contrôleur indique le nom d'un contrôleur si celui-ci fait partie d'un cluster. Pour modifier ce nom, utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD.

- Nom du contrôleur partenaire indique le nom du contrôleur partenaire si celui-ci fait partie d'un cluster. Pour modifier ce nom, utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD.

- Mode sans opérateur indique soit l'état Activé, soit l'état Désactivé. Pour changer de mode, utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD.

- Mappage de compatibilité BIOS indique les paramètres Etendu ou Limité. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour modifier ce paramètre.

- Nombre de grappes de disques indique le nombre de grappes de disques définies.

- Nombre d'unités logiques indique le nombre d'unités logiques définies.

- Nombre d'unités de secours indique le nombre d'unités de secours définies.

- Nombre d'unités prêtes indique le nombre d'unités physiques disponibles pour la configuration.

  ####

#### Objets des grappes

Chaque grappe de disques qui s'affiche indique les informations suivantes :

- Grappe de disques indique la lettre de la grappe de disques sélectionnée.

- Taille indique la taille en Mo.

- Espace disponible indique l'espace disponible en Mo.

- Unités logiques indiquent le nombre d'unités logiques de chaque grappe de disques.

#### Objets des unités logiques

Chaque unité logique définie s'affiche avec les informations suivantes :

- Unité logique indique le numéro de l'unité logique sélectionnée.

- Grappe de disques indique la lettre de la grappe de disques.

- Taille indique la taille de l'unité logique en Mo.

- Niveau RAID indique le niveau RAID configuré.

#### Objet des unités de secours

- Indique la somme totale des unités de secours et des unités de secours en veille. Cette somme ne comprend pas les unités de secours hors service.

#### Objet des unités physiques

- Indique le nombre d'unités de chaque canal.

#### Objets de recherche (?) dans une grappe de disques ou une grappe de disques fractionnée

- Identificateur de la grappe de disques indique la lettre de la grappe de disques sélectionnée ou le numéro de la grappes de disques fractionnée.

- Taille de la grappe de disques en Mo indique la taille en Mo.

- Espace disponible en Mo indique l'espace disponible en Mo. Si la grappe de disque contient une unité logique de niveau RAID 5 avancé, l'espace disponible est nul.

- Nombre d'unités logiques correspond au nombre d'unités logiques qui se trouvent dans la grappe de disques ou la grappe de disques fractionnée sélectionnée.

- Nombre d'unités physiques correspond au nombre d'unités physiques qui se trouvent dans la grappe de disques ou la grappe de disques fractionnée sélectionnée.

#### Objets de recherche (?) dans une grappe de disques d'une grappe de disques fractionnée

- Grappe de disques indique la lettre des grappes de disques de la grappe de disques fractionnée sélectionnée.

- Taille indique la taille en Mo.

- Espace disponible indique l'espace disponible en Mo.

- Unités logiques indique le nombre d'unités logiques qui se trouvent dans la grappe de disques sélectionnée.

#### Objet de recherche (?) d'unités logiques dans une grappe de disques

Chaque unité logique définie à l'intérieur de la grappe de disques sélectionnée s'affiche avec les informations suivantes :

- Unité logique indique le numéro de l'unité logique sélectionnée.

- Grappe de disques indique la lettre de la grappe de disques.

- Taille indique la taille de l'unité logique en Mo.

- Niveau RAID indique le niveau RAID configuré.

#### Objets de recherche (?) d'unités physiques dans une grappe de disques

- Pour chaque canal comportant au minimum une unité dans la grappe de disques sélectionnée, indique pour celle-ci le nombre d'unités sur le canal.

#### Objets de recherche (?) d'une unité logique

- Unité logique indique le numéro de l'unité logique sélectionnée tel que cela a été défini dans le contrôleur.

- Lettre de la grappe de disques indique la lettre de la grappe de disques contenant l'unité logique sélectionnée.

- Etat indique si l'unité logique est à l'état Bloquée, Critique, Migration critique, Système critique, En cours de migration, Hors ligne, OK ou Système.

- Niveau RAID indique le niveau RAID : 0, 1, 1E, 5 ou 5E.

- Espace mémoire en Mo indique l'espace disponible dans l'unité logique pour le stockage des données.

- Espace de parité en Mo indique l'espace attribué à l'emplacement des données de parité dans la grappe de disques.

- Date de création indique la date à laquelle l'unité logique a été créée.

- Mode cache d'écriture indique si l'unité logique est configurée en écriture simultanée ou différée. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour modifier ce paramètre.

- Numéro de groupe de fusion affiche le numéro de groupe de fusion si le contrôleur fait partie d'un cluster. Si vous venez de créer l'unité logique, utilisez l'option Configurer pour la mise en cluster pour modifier ce numéro. Autrement, utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD.

- Etat du groupe de fusion indique les états Partagé ou Non partagé si le contrôleur fait partie d'un cluster. Si vous venez de créer l'unité logique, utilisez l'option Configurer pour la mise en cluster pour modifier cet état. Autrement, utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD.

  ####

#### Objet du canal SCSI

- Nombre d'unités indique le nombre d'unités sur le canal SCSI. Les unités indiquées peuvent inclure des unités de disque dur non amovible, de CD-ROM, de bande et de disque dur amovible.

- Vitesse de transfert SCSI indique les vitesses Optimale, Ultra2 SCSI, UltraSCSI, Fast SCSI 2, SCSI 2 ou SCSI 1. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour changer de vitesse.

- ID de déclencheur SCSI indique l'ID de déclencheur du canal SCSI. Utilisez le Gestionnaire ServeRAID en mode Démarrage CD pour changer d'ID.

  ####

#### Objets de recherche (?) d'une unité physique

- Type indique si l'unité physique est une unité de disque dur, un CD-ROM, une bande ou un support amovible.

- Canal indique le canal sur lequel est connectée l'unité physique sélectionnée.

- ID SCSI indique l'ID SCSI de l'unité physique sélectionnée.

- Taille en Mo indique la taille de l'unité physique en Mo. Cette information n'apparaît pas pour les CD-ROM, les bandes ou les processeurs.

- Etat indique l'état de l'unité physique : Prête, En ligne, Hors service, En cours de reconstitution, Unité de secours, En veille, Unité de secours en veille ou Réservée. Cette information s'affiche uniquement pour les unités de disque dur.

- Si l'unité est définie dans une grappe de disques, Lettre de la grappe de disques indique la lettre (allant de A à H) de la grappe de disques contenant l'unité physique sélectionnée.

- Fournisseur indique les caractères représentant le constructeur de l'unité.

- Numéro du produit / modèle indique les caractères représentant le numéro de produit ou de modèle de l'unité.

- Numéro de série indique le numéro de série de l'unité.

- Niveau de microcode indique le niveau actuel du microcode utilisé par l'unité.

- Erreur PFA indique le statut (Oui ou Non) des alertes issues de l'analyse prédictive des pannes. Oui indique que des erreurs PFA ont été détectées tandis que Non indique qu'aucune n'a été détectée.
- Mode cache d'écriture indique si l'unité de disque dur est configurée pour stocker des données avant ou après l'envoi d'une confirmation au contrôleur. Vous pouvez modifier ce paramètre sur les unités prêtes.

#### Objets de boîtier

- Type se rapporte au boîtier.

- Canal indique 1.

- ID SCSI indique 15.

- Etat du boîtier indique OK, Critique ou Fatal. Contrairement au cas des boîtiers externes, aucun état de boîtier n'est indiqué pour le boîtier de l'unité interne (celui du système, Netfinity 5500 par exemple).

- Etat du ventilateur "n" indique OK, Incident ou Non installé. Etant donné qu'un boîtier peut comporter plusieurs ventilateurs, le Gestionnaire ServeRAID indique l'état de chaque ventilateur. Contrairement au cas des boîtiers externes, aucun état de ventilateur n'est indiqué pour le boîtier de l'unité interne (celui du système, Netfinity 5500 par exemple).

- Etat du bloc d'alimentation "n" indique OK, Incident ou Non installé. Etant donné qu'un boîtier peut comporter plusieurs alimentations, le Gestionnaire ServeRAID indique l'état de chacune d'entre elles. Contrairement au cas des boîtiers externes, aucun état d'alimentation n'est indiqué pour le boîtier de l'unité interne (celui du système, Netfinity 5500 par exemple).

- Etat de la température indique Normal ou Anormal. Contrairement au cas des boîtiers externes, aucun état de la température n'est indiqué pour le boîtier de l'unité interne (celui du système, Netfinity 5500 par exemple).

- Fournisseur indique le fabricant du boîtier.

- Numéro de produit / modèle indique le numéro de produit ou de modèle du boîtier.

- Numéro de série. Le Gestionnaire ServeRAID n'indique pas les numéros de série des boîtiers Netfinity EXP10 et EXP15.

- Niveau de microcode indique le niveau de microcode du boîtier.

- ID de boîtier indique le paramètre de l'ID. Ce paramètre est un nombre compris entre 0 et 9 sélectionné par l'utilisateur au dos du boîtier.