### Echec de FlashCopy sur l''unité logique {0} du contrôleur {1} [{2}].

Explication : La commande FlashCopy a échoué à cause d'une erreur matérielle.

Action :

1. Vérifiez que le contrôleur, les câbles et les unités de disques durs sont installés correctement.
2. Vérifiez que les unités sont sous tension.
3. Relancez la commande.
4. Si celle-ci échoue à nouveau, redémarrez le serveur et faites une nouvelle tentative.