### Une unité est hors service sur le contrôleur [numéro], canal [numéro], ID SCSI [numéro].

Explication : Le canal SCSI n'est pas opérationnel.

Action :

- Vérifiez les éléments suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous :

- Alimentation des boîtiers externes, connexions
- Connexion des câbles
- Broches endommagées, tordues ou enfoncées, raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), fonds de paniers, cartes et unités.

Si aucun problème de connexion n'est détecté, l'ordre de remplacement des éléments est : le raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), les câbles, les fonds de paniers, la carte et les unités. Avant de remplacer une unité ou une carte, assurez-vous que les éléments existants disposent de la toute dernière version du microcode (firmware) et que l'incident persiste.