### El dispositivo de antememoria con alimentación por batería en el controlador [número] es defectuoso.

Explicación: El dispositivo de antememoria con alimentación por batería no está bien instalado o es defectuoso.

Acción:

- Verifique si el dispositivo de antememoria con alimentación por batería está bien instalado.
- Si el dispositivo de antememoria con alimentación por batería está instalado correctamente y es defectuoso, póngase en contacto con el servicio técnico de IBM.