### Die Laufwerksleuchte(n) konnten nicht blinken.

Erklärung: Die Laufwerksleuchten konnten aus einem der folgenden Gründe nicht blinken:

- Die Laufwerke werden nicht durch ein Gehäuse verwaltet.
- Ein Hardwarefehler ist aufgetreten.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät von einer Gehäuseeinheit verwaltet wird (d.h. SAF-TE) auf dem SCSI-Kanal.
2. Überprüfen Sie, ob Controller, Kabel und Festplattenlaufwerke ordnungsgemäß installiert sind.
3. Überprüfen Sie, ob das Laufwerk mit Strom versorgt wird.
4. Wiederholen Sie den Befehl.
5. Kann der Befehl immer noch nicht ausgeführt werden, führen Sie einen Neustart des Servers durch, und wiederholen Sie den Befehl.