## Introduzione al livello RAID 5 potenziato

Il livello RAID 5 potenziato (livello RAID 5E) richiede un minimo di quattro unità fisiche. Il livello RAID 5 è specifico per firmware. Un livello RAID 5E può essere considerato come un "livello RAID 5 con un'unità spare incorporato."

La lettura o la scrittura in quattro unità disco è un processo più efficace che in tre unità disco e un hot-spare inattivo e migliora quindi le prestazioni. Inoltre, l'unità spare fa parte dell'array livello RAID 5E, come riportato nel seguente esempio. Con una tale configurazione, non è possibile condividere l'unità spare con gli altri array. Se si desidera disporre di un'unita spare per tutti gli altri array, è necessario disporre di un'altra unità spare per quegli array.

Come per il livello RAID 5, questo livello RAID esegue lo stripe dei dati e della parità attraverso tutte le unità dell'array. Assegnando a un array un livello RAID 5E, la capacità dell'unità logica viene ridotta di due unità fisiche nell'array (cioè una per la parità e una per lo spare).

Il livello RAID 5E offre protezione dati e velocità effettiva incrementata, in aggiunta all'unità spare incorporata.

Nota: per il livello RAID 5E, è possibile disporre di una sola unità logica in un array. Quando si utilizza un RAID di livello 5E, è possibile disporre di un massimo di sette unità logiche sul controller.

Il livello RAID 5E richiede un minimo di 4 unità e, a seconda del livello di firmware e della dimensione dell'unità di stripe, supporta un massimo di 8, 16 unità.

L'illustrazione che segue è un esempio di un'unità logica di livello RAID 5E.

### Esempio di livello RAID 5 potenziato

Iniziare con quattro unità fisiche. |
Creare un array utilizzando quattro unità fisiche. |
Quindi creare un'unità logica (con etichetta 1) all'interno dell'array. L'unità spare distribuita corrisponde allo spazio disponibile (con etichetta 2) riportato al di sotto dell'unità logica. |
I dati vengono sottoposti a stripe attraverso le unità, creando blocchi nell'unità logica. La memorizzazione della parità dei dati (indicata da * ) viene sottoposto a stripe e viene spostata da unità a unità come nel livello RAID 5. L'unità spare non è sottoposta a stripe. |
Se un'unità fisica in un array subisce un danno, i dati dell'unità danneggiata vengono compressi nell'unità spare distribuita. L'unità logica resta il livello RAID 5E. Quando si sostituisce l'unità danneggiata, i dati dell'unità logica vengono decompressi e ritornato allo schema di stripe originale. |

Nota: la configurazione rapida del programma ServeRAID Manager non è selezionata per impostazione predefinita sul livello RAID 5E. Se si dispone di quattro unità fisiche, la configurazione rapida è impostata sul livello RAID 5 con un'unità hot-spare.

Consultare inoltre:

Introduzione alla tecnologia RAID
Introduzione alla dimensione dell'unità di stripe
Selezione di un livello RAID
Livello RAID 0
Livello RAID 1
RAID livello 1 potenziato
Livello RAID 5
Livello RAID x0