## Modes écriture différée et écriture immédiate sur des unités logiques
(option mode cache d'écriture)

Lors de l'utilisation de l'option mode cache d'écriture, deux modes sont disponibles.

En mode écriture différée, le système d'exploitation envoie des données aux contrôleur afin qu'il les enregistre dans un périphérique de stockage. Ensuite, le contrôleur envoie une confirmation au système d'exploitation avant d'écrire réellement les données dans le périphérique de stockage. Les performances sont ainsi améliorées mais il existe un risque. Par exemple, si une coupure d'alimentation survient, les données qui se trouvent dans le cache du contrôleur sont perdues. Vous pouvez éviter ce risque en installant le périphérique de cache protégé par batterie. Ce périphérique protège les données dans le cache du contrôleur en cas de coupure d'alimentation.

Attention :

1. Il est possible de perdre des données si une panne de courant survient lors de l'utilisation du mode écriture différée sans cache protégé par batterie.

2. Si aucun cache protégé par batterie n'est installé et activé et que le mode écriture différée est activé, attendez au moins 10 secondes après la dernière opération avant d'éteindre le système. Sinon, vous risquez de perdre des données.

En mode écriture immédiate, le système d'exploitation envoie des données au contrôleur pour qu'il les enregistre dans un périphérique de stockage. Ensuite, le contrôleur écrit les données dans le périphérique de stockage et envoie une confirmation au système d'exploitation. Ce mode peut affecter la performance mais ne présente aucun risque de perte de données.