## 스트라이프 단위 크기 이해

데이터는 RAID 기술을 사용하여 물리 드라이브 어레이에서 스트라이프됩니다. 이 데이터 분산 스킴은 운영 체제의 데이터 요청 방식을 보완합니다. 어레이의 첫 드라이브에서 마지막 드라이브까지 스트라이프 단위 콜렉션을 스트라이프라고 합니다.

다음 데이터가 어레이의 다음 드라이브에 저장되기 전의 이전 드라이브에 저장된 데이터 단위를 스트라이프 단위 크기라고 부릅니다.

스트라이프 단위 크기를 시스템 I/O 요청 크기에 가까운 값으로 설정하고 스트라이프 단위 크기를 조절하여 ServeRAID 컨트롤러의 성능을 최대화할 수 있습니다. 시스템 I/O 요청 크기는 운영 체제에 따라 다릅니다. 크기를 정확하게 모른다면 기본 설정값을 사용하십시오.

스트라이프 단위 크기를 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 트랜잭션 기반 환경 (일반적으로 큰 데이터 블록 포함)에서의 성능은 스트라이프 단위 크기가 32KB 또는 64KB로 설정될 때 최상이 될 수 있습니다. 그러나, 파일 및 인쇄 환경 (일반적으로 작은 데이터 블록을 여러 개 포함)에서의 성능은 스트라이프 단위 크기를 8KB 또는 16KB로 설정할 때 최상이 될 수 있습니다.

주의: 어레이를 구성하고 논리 드라이브에 데이터를 저장한 후에는 논리 드라이브의 데이터를 손상시키지 않고 스트라이프 단위 크기를 변경할 수는 없습니다.

스트라이프 단위 크기를 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB로 설정할 수 있습니다. 기본 설정값은 8KB 데이터 바이트입니다.

- 스트라이프 단위 크기가 8KB 또는 16KB일 때 어레이의 최대 물리 드라이브 수는 16입니다.

- ServeRAID 4.0 펌웨어를 사용하는 ServeRAID-3H 또는 ServeRAID-3HB 컨트롤러를 가지며 스트라이프 단위 크기가 32KB 또는 64KB인 경우 어레이의 최대 물리 드라이브 수는 16입니다.
  그렇지 않고, 스트라이프 단위 크기가 32KB 또는 64KB일 때 어레이의 최대 물리 드라이브 수는 8입니다.
- ServeRAID-4H 컨트롤러를 가지며 스트라이프 단위 크기가 32KB 또는 64KB로 설정된 경우, 어레이의 최대 물리 드라이브 수는 16입니다.