## 瞭解增強型 RAID 層次 1

如果陣列中有三部或更多部實體磁碟機，您不可以選取 RAID 層次 1，但可以選取增強型 RAID 層次 1 (RAID 層次 1E)。

RAID 層次 1E 會將映射與資料分割結合在一起。這個 RAID 層次會分割陣列中全部磁碟機的資料以及資料的副本。 如果是標準 RAID 層次 1，資料會映射，邏輯磁碟機的容量則是陣列中整部實體磁碟機群組之陣列容量的百分之五十。

RAID 層次 1E 最少需要 3 部磁碟機，視韌體層次與 等量單位大小而定；最多則可以支援 8 部或 16 部磁碟機。

以下的圖例是 RAID 1E 邏輯磁碟機範例。

### 增強型 RAID 層次 1 範例

開始於三部實體磁碟機。 |
使用實體磁碟機建立一個陣列。 |
然後在該陣列內建立一部邏輯磁碟機。 |
資料會在磁碟機中建立區塊來分散儲存資料。 注意：有 * 標籤的「磁條」是資料磁條，有** 標籤的「磁條」則是前一個資料磁條的副本。亦請注意：映射磁條上的每一個區塊都會移位一部磁碟機。 |

就 RAID 層次 1E 而言，如果某一部實體磁碟機失效了，ServeRAID 控制器會將讀取與寫入要求切換到 RAID 層次 1E 陣列中還能運作的剩餘磁碟機。

亦請參閱

瞭解 RAID 技術
瞭解等量單位大小
選取 RAID 層次
RAID 層次 0
RAID 層次 1
RAID 層次 5
增強型 RAID 層次 5
RAID 層次 x0