## 용어집

#### 자동 동기화

컨트롤러가 자동 동기화 기능을 지원할 경우, RAID 레벨-5 논리 드라이브 작성시 백그라운드에서 모두 자동으로 동기화됩니다. RAID 레벨-0 및 RAID 레벨-1 논리 드라이브가 작성되었을 경우에는 동기화가 필요하지 않습니다.

#### 배터리 백업 캐시

Write-back 모드에서 데이터를 보호해 주는 선택사양 디바이스입니다. 이 디바이스는 다음 중 하나가 설치되었을 경우에는 선택사양이 아닙니다.

- ServeRAID-3HB 컨트롤러
- ServeRAID-3H 또는 새로운 펌웨어가 설치된 3L 컨트롤러

#### 블록된 논리 드라이브 상태

#### 클러스터링

보다 나은 성능과 신뢰성, 오류 방지를 위해 둘 이상의 컴퓨터가 그룹으로 작동하는 컴퓨터 세트.

#### 크리티컬 논리 드라이브 상태

#### 논리 드라이브의 크리티컬 이주 상태

#### 크리티컬 시스템 논리 드라이브 상태

####

#### 데이터 스크럽

컨트롤러가 데이터 스크럽을 지원한다면, 시스템이 사용되는 동안 자동 동기화 기능을 지속적으로 제공합니다.

#### 작동 불능 물리 드라이브 상태

#### 엔클로저

EXP15 같은 ID 사용을 필요로 하는 SCSI 관리 디바이스.

####

#### 여유 공간

논리 드라이브가 아직 할당되지 않은 어레이 내의 공간.

#### GB

하드 디스크 드라이브의 용량을 의미할 때 GB는 1 000 000 000 바이트 또는 1000MB입니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총 용량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

#### 높은 가용성

시스템의 기능적 요구사항을 충족시키는 구성요소로 설계 및 구현된 시스템. 이러한 시스템은 예상치 못한 오작동을 방지하지 위해 여분의 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소를 갖추고 있습니다.

#### 핫스페어 드라이브

핫스페어 드라이브는 어레이의 일부인 유사 드라이브(즉 용량이 같거나 작은)가 실패했을 때 자동으로 사용할 수 있도록 정의된 물리 드라이브입니다.

#### 핫스페어 물리 드라이브 상태

#### 핫스왑 재빌드

컨트롤러가 핫스왑 재빌드를 지원한다면, 어레이의 일부인 드라이브가 실패했을 때 새 드라이브로 교체할 수 있습니다. 그러면 새 컨트롤러는 실패한 드라이브의 이미지를 새 드라이브에 자동으로 재빌드하기 시작합니다.

어레이의 일부가 아닌 실패 드라이브를 새 드라이브로 교체했다면, 새 드라이브는 핫스페어 드라이브가 됩니다.

#### MB

하드 디스크 드라이브의 용량을 의미할 때 MB는 1 000 000 바이트입니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총 용량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

#### 논리 드라이브의 이주 상태

#### 논리 드라이브의 오프라인 상태

#### 논리 드라이브의 이상 없음 상태

#### 물리 드라이브의 온라인 상태

#### 패리티

RAID 레벨-5 또는 레벨-5 Enhanced 논리 드라이브에 저장된 정보는 실패 드라이브를 재빌드하는 데 필요한 리던던트 데이터를 가지고 있습니다.

#### PFA 오류

물리 드라이브가 실패할 것이라고 알리는 Predictive Failure Analysis(R) 이벤트.

#### RAID 레벨-0

#### RAID 레벨-1

#### RAID 레벨-1 Enhanced

#### RAID 레벨-5

#### RAID 레벨-5 Enhanced

#### 미리 읽기 캐시 모드

#### 물리 드라이브의 준비 상태

#### 물리 드라이브의 재빌드 상태

####

#### SAF-TE ( * )

오류 방지 엔클로저에 액세스하는 스카시(SCSI)를 관리하는 프로세서(small computer system interface (SCSI) accessed fault-tolerant enclosures). 이러한 예로는 IBM(R) Netfinity(R) EXP15가 있습니다.

#### 물리 드라이브의 대기 상태

#### 스트라이프 단위 크기 및 인터리브 깊이

RAID 기술에서는, 하드 디스크의 어레이에서 데이터 스트라이핑이 발생합니다. 이러한 데이터 분산 스킴은 운영 체제의 데이터 요청 방식을 보완합니다.

다음 데이터가 어레이의 다음 드라이브에 저장되기 전에 한 파일의 데이터가 어레이의 한 드라이브에 저장되는 블록 단위를 인터리브 깊이라고 합니다.

스트라이프 단위 크기를 시스템 I/O 요청 크기에 가까운 값으로 설정하여 인터리브 깊이를 조정하고 ServeRAID 컨트롤러의 성능을 최대한 향상시킬 수 있습니다. 스트라이프 단위 크기는 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 큰 데이터 블록을 포함하는 트랜잭션 기반 환경에서는 스트라이프 단위 크기를 32KB 또는 64KB로 설정했을 때 성능을 최대화할 수 있습니다. 그러나, 몇몇 작은 데이터 블록을 포함하는 파일 및 인쇄 환경에서는 8KB 또는 16KB로 설정했을 때 성능 향상에 도움을 줄 수 있습니다.

어레이의 첫번째 드라이브에서 마지막 드라이브까지 이러한 스트라이프 단위의 논리적 순서로 이루어진 집합을 스트라이프라고 합니다.

#### 시스템 논리 드라이브 상태

#### 전체 디스크 공간

한 어레이 내의 여러 하드 디스크 드라이브는 용량이 각각 다를 수 있습니다(예를 들어, 1GB 또는 2GB). 한 어레이 내에 그룹화되어 있는 하드 디스크 드라이브 용량의 합계를 전체 디스크 공간이라고 합니다.

예를 들어, 2개의 2GB 드라이브와 1개의 3GB 드라이브를 하나의 어레이에 그룹화한 경우, 사용할 수 있는 전체 디스크 공간은 물리적으로 7GB입니다.

비슷한 예로, 3개의 2GB 드라이브와 1개의 1GB 드라이브를 하나의 어레이에 그룹화했다면 사용할 수 있는 전체 디스크 공간은 물리적으로 7GB입니다.

#### 사용할 수 없는 용량

하드 디스크 드라이브 용량은 어레이 작성 방식에 영향을 줍니다. 한 어레이 내의 여러 드라이브는 용량이 각각 다를 수 있습니다(예를 들어, 1GB 또는 2GB). 그러나, RAID 컨트롤러는 이들이 모두 가장 적은 디스크 드라이브의 용량을 가지고 있다고 간주합니다.

예를 들어, 2개의 2GB 드라이브와 1개의 3GB 드라이브를 하나의 어레이에 그룹화한 경우, 어레이에서 사용할 수 있는 용량은 물리적 공간인 7GB가 아니라 2GB x 3, 즉 6GB입니다. 여기서, 7GB는 전체 디스크 공간입니다. 3GB 드라이브의 나머지 공간은 사용할 수 없는 용량입니다. 아래 도표에서, 사용할 수 있는 용량은 1번이며 사용할 수 없는 용량은 2번입니다.

비슷한 예로, 3개의 2GB 드라이브와 1개의 1GB 드라이브를 하나의 어레이에 그룹화했다면 해당 어레이에서 사용할 수 있는 용량은 물리적 공간인 7GB가 아니라 4GB입니다. 여기서 7GB 는 전체 디스크 공간입니다. 3개의 2GB 드라이브에서 나머지 공간은 사용할 수 없는 용량입니다.

어레이를 작성하는 가장 좋은 방식은 동일한 용량의 하드 디스크 드라이브를 사용하는 것입니다. 그러면 사용할 수 없는 용량이 생기지 않습니다.

#### 사용할 수 있는 용량

하드 디스크 드라이브 용량은 어레이 작성 방식에 영향을 줍니다. 한 어레이 내의 여러 드라이브는 용량이 각각 다를 수 있습니다(예를 들어, 1GB 또는2 GB). 하지만 RAID 컨트롤러는 이들이 모두 가장 적은 디스크 드라이브의 용량을 가지고 있다고 간주합니다.

예를 들어, 2개의 2GB 드라이브와 1개의 3GB 드라이브를 하나의 어레이에 그룹화한 경우, 어레이에서 사용할 수 있는 용량은 물리적 공간인 7GB가 아니라 2GB x 3, 즉 6GB입니다. 여기서, 7GB는 전체 디스크 공간입니다. 아래 도표에서, 사용할 수 있는 용량은 1번이며 사용할 수 없는 용량은 2번입니다.

비슷한 예로, 3개의 2GB 드라이브와 1개의 1GB 드라이브를 하나의 어레이에 그룹화했다면 해당 어레이에서 사용할 수 있는 용량은 물리적 공간인 7GB가 아니라 4GB입니다. 여기서, 7GB는 전체 디스크 공간입니다. 3개의 2GB 드라이브에서 나머지 공간은 사용할 수 없는 용량입니다.

어레이를 작성하는 가장 좋은 방식은 동일한 용량의 하드 디스크 드라이브를 사용하는 것입니다. 그러면 사용할 수 없는 용량이 생기지 않습니다.

#### 캐시 쓰기 모드

캐시 쓰기 모드는 컨트롤러가 하드 디스크 드라이브에 데이터를 쓸 때 쓰기 명령에 대한 성공 응답을 운영 체제에 전송하기 전에 쓸 것인지, 전송한 이후에 쓸 것인지 논리 드라이브를 기준으로 결정합니다. Write back 또는 Write through 중에서 선택할 수 있습니다.