## Etats d'une unité logique

####

#### Unité logique - Bloquée

Lors d'une opération de reconstitution, le contrôleur ServeRAID attribue l'état bloqué aux unités logiques RAID de niveau 0 associées à une grappe défectueuse ; ensuite, il reconstitue les données stockées dans les unités logiques RAID de niveau 1 et 5.

Une fois l'opération de reconstitution terminée, vous pouvez débloquer les unités logiques RAID de niveau 0 et y accéder à nouveau. Toutefois, l'unité logique peut contenir des données corrompues. Vous devez recréer, réinstaller ou reconstituer les données à partir du disque ou de la bande de sauvegarde la plus récente sur l'unité logique RAID de niveau 0.

#### Unité logique - Critique

L'état d'une unité logique RAID de niveau 1 ou 5 contenant une unité physique hors service est critique. Une unité logique critique reste accessible, malgré la défaillance d'une unité physique.

Si l'état d'une unité logique est critique, vous devez remplacer l'unité hors service et la reconstituer.

#### Unité logique - Migration critique

Une unité logique qui subit une migration est dans un état critique.

#### Unité logique - Système critique

Le contrôleur ServeRAID utilise cet état réservé lors de la migration d'une unité logique et lorsque l'état de l'unité logique est critique.

#### Unité logique - En cours de migration

Une unité logique subissant une migration est associée à l'état OK.

#### Unité logique - Hors ligne

L'unité logique est hors ligne et inaccessible. Cet état est attribué lorsqu'une ou plusieurs unités physiques d'une unité logique RAID de niveau 0 sont hors service. Il est également attribué lorsque deux ou plusieurs unités physiques d'une unité logique RAID de niveau 1 ou 5 sont hors service.

#### Unité logique - OK

L'unité est OK. Elle se trouve dans un état opérationnel satisfaisant.

#### Unité logique - Système

Le contrôleur ServeRAID utilise cet état réservé lors de la migration d'une unité logique.