## Aufbau der Konfigurationszusammenfassung

Die tabellarische Konfigurationszusammenfassung wird in der Hauptanzeige angezeigt (d.h. in der rechten Anzeige). Die Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Änderungen ServeRAID Manager an der Konfiguration Ihres Controllers vornehmen wird, wenn Sie auf Anwenden klicken.

Spalte | Angezeigte Informationen
1 | Die Nummer des logischen Laufwerks. Wenn es sich um ein neues logisches Laufwerk handelt, finden Sie den Eintrag NEU neben der Zahl.
2 | Die Größe des logischen Laufwerks (in MB).
3 | Die RAID-Stufe des logischen Laufwerks..
4 | Der Buchstabe des Plattenstapels, in dem das logische Laufwerk enthalten ist.
5 | Gibt an, ob dem logischen Laufwerk ein Hot-Spar-Laufwerk zur Verfügung steht, falls ein physisches Laufwerk im Plattenstapel ausfällt (d.h., wenn ein Laufwerk funktionsunfähig wird). Steht ein Hot-Spare-Laufwerk mit angemessener Größe zur Verfügung, finden Sie in dieser Spalte den Eintrag Ja. Wenn das logische Laufwerk redundant ist (d.h. RAID-Stufe-1, 1E oder 5 hat), aber kein Hot-Spare-Laufwerk mit angemessener Größe zur Verfügung steht, finden Sie in dieser Spalte den Eintrag Nein (in Rot). Wenn das logische Laufwerk die RAID-Stufe-0 hat, finden Sie in dieser Spalte den Eintrag Nein (in Schwarz).