## 更改逻辑驱动器上的写缓存方式

（仅适用于可启动 CD 方式。）

使用此操作将逻辑驱动器上的写缓存方式切换成全写或后写入。

1. 从主树中单击一个逻辑驱动器 。
2. 单击操作-->将写缓存方式切换成后写入/全写。
3. 如果单击后写入却没有电池备份缓存，应单击是以确认您的选择，因为存在丢失数据的危险。
   如果单击后写入且具有电池备份缓存，则 ServeRAID 管理器将更改方式。
   如果单击全写，则 ServeRAID 管理器更改方式。

写缓存方式决定控制器是在向操作系统发送确认之前还是之后向硬盘驱动器写数据。

注意：

1. 如果您配置 RAID 级别-x0 逻辑驱动器，所有跨接阵列中的逻辑驱动器必须是后写入或全写的。即跨接阵列中的逻辑驱动器的写缓存方式的设置不能混合使用后写入和全写。
2. 如果您配置容错对控制器，则控制器必须配置为全写。如果您具有电池备份选件，当您创建容错对时，该选件被禁用。写缓存方式自动从后写入方式切换到全写方式。有关详细信息，请参阅 IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller User's Reference。

### 另见

理解后写入和全写方式