## システムおよびサブシステムのアクションの使用

1. メイン・ツリー (すなわち、左方のパネル) から項目をクリックします。
2. 「アクション」--> あるアクションをクリックします。

「アクション」メニューによって使用可能なのは選択された項目に適切なアクションだけです。また、これらの同一アクションは、メイン・ツリーでオブジェクトを右マウス・ボタン・クリックした場合にも使用可能です。

メイン・ツリー・アイコン: | 実行できる機能:
| 管理システム | リモート・システムの追加 リモート・システムの除去
| サーバー | システムがリモートの場合には、リモート・システムの除去。 ServeRAID エージェントの構成 セキュリティー このアクションは始動可能 CD モードでは使用できません。 通知 このアクションは始動可能 CD モードでは使用できません。 SNMP トラップ このアクションは始動可能 CDモードでは使用できません。 印刷可能な構成の保管 印刷可能な構成およびイベント・ログの保管 すべてのコントローラ・イベント・ログのクリア ServeRAID クラスターの検証
| コントローラ | アレイの作成 工場出荷デフォルト設定に戻す 構成をドライブからコントローラにコピー すべてのアレイの削除 アレイ ? に論理ドライブを作成 コントローラをクラスター用に構成 共有ドライブの表示 コントローラをアクティブからパッシブにフェール 新規または除去された作動可能ドライブの検出 すべての物理ドライブの識別 次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。 不在モードを使用可能 / 使用不可 再構築率の変更 ストライプ単位サイズの変更 先読みキャッシュ・モードを使用可能 / 使用不可 BIOS 互換性マッピングを使用可能 / 使用不可
| アレイ(複数) | アレイの作成 すべてのアレイの削除 すべてのアレイの識別
| 論理ドライブ(複数） | アレイ ? に論理ドライブを作成 すべての論理ドライブの識別
| 物理ドライブ(複数) | 新規または除去された作動可能ドライブの検出 すべての物理ドライブの識別
| ホットスペア・ドライブ(複数) | すべてのホットスペア・ドライブの識別
| アレイ ? | アレイの削除 アレイの識別 RAID レベル の変更... RAID 0 から RAID 5 RAID 1 から RAID 5 RAID 5 から RAID 0 RAID 5E から RAID 5 空き領域の増加 論理ドライブのサイズの増加
| 論理ドライブ ? | 論理ドライブの削除 論理ドライブの初期化 論理ドライブの同期 論理ドライブのアンブロック 論理ドライブ ? の識別 次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。 ライト・キャッシュ・モードをライト・バックに変更
| 論理ドライブ(複数) - アレイ ? | アレイ ? に論理ドライブを作成 アレイ ? のすべての論理ドライブの識別
| 物理ドライブ ? | 物理ドライブの識別 ホットスペア・ドライブの作成 スタンバイ・ホットスペア・ドライブの作成 ホットスペア・ドライブの削除 スタンバイ・ホットスペア・ドライブの削除 無効ドライブの除去 無効ドライブの交換 ドライブの交換および再構築 ドライブ状態をオンラインに設定 ドライブが PFA を報告した場合には、PFA ドライブを無効に設定 します。 次のために有効なアクションはありません。 CD-ROM ドライブ テープ・ドライブ 筐体 取り外し可能メディア 次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。 ライト・キャッシュ・モードをライト・バックに変更
| 物理ドライブ(複数) - アレイ ? | アレイ ? のすべての物理ドライブの識別
| SCSI チャネル ? | 新規または除去された作動可能ドライブの検出 SCSI チャネル ? のすべての物理ドライブの識別 次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。 SCSI 転送速度の変更