## ServeRAID TM コントローラの構成 : 基本ステップ

1. ツリー・ビューから構成するコントローラをクリックします。

   ヒント: 選択できるのはコントローラだけですが、ツリー全体を拡張または縮小することができます。

2. 「アクション」 --> 「アレイの作成」をクリックします。「構成」ウィンドウがオープンされます。

3. 「エクスプレス」構成モードまたは「カスタム」構成モードのいずれかをクリックしてから、「次へ」をクリックします。

   どちらを選択しましたか？
   エクスプレス・モードの場合、ServeRAID マネージャーは自動的に以下を行ないます: | カスタム･モードの場合、ServeRAID マネージャーは以下の手順に進みます:
   システムにある作動可能物理ドライブの数およびサイズに基づいて、 1 つまたは複数のディスク・アレイを作成します。 同サイズの作動可能物理ドライブが 4 つ以上使用可能である場合には、ホットスペア・ドライブを定義します。 各アレイに論理ドライブを定義します。 | ディスク・アレイに組み込むかホットスペア・ドライブとして作成する物理ドライブを選択します。 アレイに論理ドライブを定義します。

4. 構成のサマリーを検討した後で「適用」をクリックすると、マネージャーによりコントローラが構成されて、論理ドライブが初期化および同期化されます。

これで新規論理ドライブおよび構成を使用することができます。

以下も参照してください。

エクスプレス構成の例
コントローラの構成