## 理解逻辑驱动器上的“后写入”(write-back) 和“立即写入”(write-through) 方式
（“高速缓存写入方式”选项）

当使用高速缓存写入方式选项时，有两种可用方式：

在“后写入”(write-back) 方式下，操作系统将数据发送到控制器，以写入存储设备。接着， 控制器在将数据实际写入到存储设备之前发送一条确认信息到操作系统。这样做可以提高性能， 但也包含风险。例如，若发生电源故障，则当前在控制器高速缓存中的数据会丢失。通过安装备用电池高速缓存设备， 可以避免此风险。此设备保存控制器高速缓存中的数据，以防发生电源故障。

注意：

1. 如果在使用“后写入”(write-back) 方式时发生电源断电，并且没有备用电池高速缓存设备，则可能会丢失数据。

2. 若没有安装并启用备用电池高速缓存，而将此功能部件设置为“后写入”(write-back) 方式， 则在最后一个操作之后至少等待十秒钟，然后才能关闭系统。不遵守此习惯可能导致丢失数据。

在“立即写入”(write-through) 方式下， 操作系统将数据发送到控制器，以写入存储设备。接着，控制器将数据写入存储设备； 然后发送一条确认信息到操作系统。此方式会降低性能，但没有丢失数据的风险。