## Comprensión del esquema de resumen de la configuración

El esquema de resumen de la configuración está en el Panel principal (es decir, en el panel de la derecha). El esquema informa sobre el modo en el que el Gestor ServeRAID configurará el controlador si pulsa Aplicar.

Columna | Información visualizada
1 | El número del disco lógico. Si es un disco lógico nuevo, se indica NUEVO al lado del número.
2 | El tamaño (en MB) del disco lógico.
3 | El nivel RAID del disco lógico.
4 | La letra de la batería en la que está el disco lógico.
5 | Si el disco lógico tiene un disco de repuesto disponible o no, el disco físico en la batería debe fallar (es decir, estar fuera de servicio). Si un disco de repuesto del tamaño adecuado está disponible, esta columna indica Sí. Si el disco lógico es redundante, (es decir, nivel RAID-1, 1E, o 5), pero un disco de repuesto del tamaño adecuado no está disponible, esta columna indica No (en rojo). Si el disco lógico es nivel RAID-0, esta columna indica No (en negro).