## RAID 拡張レベル-1 の説明

3 台以上の物理ドライブがそのアレイにある場合には、RAID レベル-1 は選択できません。RAID 拡張レベル-1 (RAID レベル-1E) を選択することができます。

RAID レベル-1E は、ミラーリングとデータ・ ストライプ とを結合します。この RAID レベルは、アレイ中のすべてのドライブを超えてデータおよびデータのコピーをストライプします。標準 RAID レベル-1 と同様に、データがミラーリングされて、論理ドライブの容量は、アレイ中でグループ化された物理ドライブのアレイ容量の 50% です。

RAID レベル-1E では少なくとも 3 台のドライブが必要であり、これは、ファームウェアのレベルおよび ストライプ単位サイズ によって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-1E 論理ドライブの例です。

### RAID 拡張レベル-1 の例

3 台の物理ドライブで開始します。 |
この物理ドライブを使用してアレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 *のラベルのストライプがデータ・ストライプであり、** のラベルのストライプが先行するデータ・ストライプのコピーである、ことに注意してください。また、ミラーリング・ストライプの各ブロックが 1 ドライブがシフトされることにも注意してください。 |

RAID レベル-1E で、物理ドライブの１つに障害が起こった場合には、ServeRAID コントローラは、読み取りおよび書き込み要求を、その RAID レベル-1E アレイの残りの機能ドライブに切り替えます。

また、次も参照してください。

RAID テクノロジーの説明
ストライプ単位サイズの説明
RAID レベルの選択
RAID レベル-0
RAID レベル-1
RAID レベル-5
RAID 拡張レベル-5
RAID レベル-x0