## ドライブの交換および再構築

ハード・ディスク・ドライブが無効になるときには、それぞれのディスク・アレイにある装置のデータを再構築するために、再構築操作が必要です。 ServeRAID コントローラは RAID レベル-1 および RAID レベル-5 の論理ドライブを再構築することができますが、 RAID レベル-0 の論理ドライブに保存されたデータは再構築できません。データ保全性の問題を避けるために、再構築操作の間に ServeRAID コントローラは RAID レベル-0 論理ドライブがブロックされるように設定します。再構築操作が完了した後で、 RAID レベル-0 論理ドライブをアンブロックして、もう一度それをアクセスすることができます。ただし論理ドライブに損傷したデータが含まれる可能性があることに注意してください。

再構築操作を実行するには、次のようにしてください。

1. メイン・ツリーから無効物理ドライブ をクリックします。
2. 「アクション」 --> 「ドライブの交換および再構築」をクリックします。
3. 無効ドライブを新しいドライブと物理的に交換した場合には、「OK」をクリックして同じドライブ・スロットおよび SCSI ID を使用します。

無効ドライブを新しいドライブと交換すると、 ServeRAID マネージャーはドライブの再構築を自動的に開始します。マネージャーはステータス・バーに進行状況を表示します。

このアクションは、クリティカル論理ドライブの一部である無効ドライブ上で使用します。無効ドライブがクリティカル論理ドライブの一部ではなく、アレイの一部である場合には、このアクションは使用できません。その代わりに「ドライブ状態をオンラインに設定」を使用します。

注:

- ServeRAID コントローラが実行できる再構築操作は 1 度に 1 つだけです。
- アレイにクリティカル論理ドライブが入っている場合には、再構築操作によりハード・ディスク・ドライブの状態が無効から再構築に変更されます。再構築操作が完了した後で、ハード・ディスク・ドライブの状態は再構築からオンラインに変更されます。 (作動可能ドライブに対して再構築する場合には、無効ドライブはディスク・アレイから除去され、無効ホットスペアになります。)
- 再構築中のハード・ディスク・ドライブは、障害の起きたドライブ以上のサイズでなければなりません。
- ホットスペア・ドライブが使用可能である場合には、再構築操作は自動的に開始されます。
- 複数のホットスペア・ドライブが使用可能である場合には、 ServeRAID コントローラは各チャネル上のすべてのドライブで適切なサイズのホットスペア・ドライブを検索します。最初に見つかった適切なホットスペア・ドライブが再構築状態になります。