## エクスプレス構成の例

ユーザーのサーバーに次が含まれている場合:

- 1 台の 1024 MB 作動可能ドライブ、
- 2 台の 2150 MB 作動可能ドライブ、
- および 4 台の 4300 MB 作動可能ドライブ

エクスプレス構成は次の通り 3 つのアレイおよび 1 台のホットスペア・ドライブを作成します。

アレイ A: このアレイの合計容量は 1024 MB (1 x 1024 MB) であり、これには、1 台の 1024 MB RAID レベル-0 論理ドライブが含まれています。

アレイ B このアレイの合計容量は 4300 MB (2 x 2150 MB) であり、これには、1 台の 2150 MB RAIDレベル-1 論理ドライブが含まれています。

アレイ C このアレイの合計容量は 12900 MB (3 x 4300 MB) であり、これには、1 台の 8600 MB RAID レベル-5 論理ドライブが含まれています。

ホットスペア: エクスプレス構成は 4 台の 4300 MB ドライブの１台をホットスペア・ドライブとして定義します。

> > > 注:

> > > - 同じ容量の作動可能ドライブが 4 台以上ある場合には、エクスプレス構成は 3 台のドライブを (アレイ C の) 1 アレイとしてグループにして、1 台のドライブをホットスペアとして定義します。
> > > - ホットスペア・ドライブは、交換する予定のドライブの容量と等しいか、それ以上のものでなければなりません。この構成では、4300 MB ドライブはアレイ B またはアレイ C の障害のドライブと交換することができます。アレイ A は冗長でないので、ホットスペア・ドライブは使用されません。