## 将 PFA 驱动器设置为坏死

此操作仅适用于报告了 PFA 错误且是阵列的一部分的物理驱动器。在 Netfinity 安装箱中，如果物理驱动器是阵列的一部分，您必须在将驱动器从安装箱中卸下之前将驱动器设置为坏死。进行此操作将减小丢失数据的危险。更换完物理驱动器后，可以重建受影响的阵列。

注意：

- 对于非 RAID 级别-x0 逻辑驱动器，如果逻辑驱动器处于临界状态且您选择在报告 PFA 的驱动器上使用此操作 ，逻辑驱动器状态将更改为脱机。
- 对于 RAID 级别-x0 逻辑驱动器，如果逻辑驱动器处于临界状态且您选择在报告 PFA 的驱动器上使用此操作 ，逻辑驱动器状态可能更改为脱机。

1. 在主树中单击物理驱动器。
2. 单击操作-->将驱动器状态设置为坏死。打开一个窗口，警告此操作可能会破坏数据。
   注意：如果包含此物理驱动器的逻辑驱动器已经脱机，ServeRAID 管理器将不显示此警告，因为数据已经被破坏了。继续步骤 4。
3. 单击是。ServeRAID 管理器将驱动器状态设置为坏死。
4. 更换并重建坏死物理驱动器。