## RAID 레벨-0 이해

RAID 레벨-0은 어레이의 모든 드라이브에서 데이터를 스트라이프합니다. 이 레벨은 기본적으로 속도를 빠르게 하고 중복 데이터를 제공하지 않습니다. RAID 레벨-0은 과잉 데이터 또는 과잉 데이터 패리티 저장 영역이 차지하는 공간이 없기 때문에 가장 큰 RAID 레벨 저장 용량을 제공합니다.

RAID 레벨-0은 최소 1개의 드라이브를 필요로 하고 펌웨어 레벨과 스트라이프 단위 크기에 따라서 8 또는 16개의 드라이브를 지원합니다.

다음 그림은 RAID 레벨-0 논리 드라이브에 대한 예제입니다.

### RAID 레벨-0 예제

2개의 물리 드라이브로 시작합니다. |
2개의 물리 드라이브를 사용하여 어레이를 작성합니다. |
그런 다음, 어레이에서 논리 드라이브를 작성합니다. |
데이터가 드라이브 사이에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 데이터가 어레이의 모든 드라이브 사이에서 스트라이프되며 과잉 데이터가 저장되지 않습니다. |

어레이의 물리 드라이브 실패는 RAID 레벨-0으로 지정된 논리 드라이브의 데이터 손실을 초래합니다. 그러나 이는 논리 드라이브에만 해당됩니다. 동일한 어레이에서 RAID 레벨-1, 1E, 5 또는 5E로 지정된 논리 드라이브를 가진 경우 데이터가 손실되지 않습니다.

참고: 어레이가 하나의 물리 드라이브만을 포함하는 경우 어레이에서 논리 드라이브에 RAID 레벨-0만을 지정할 수 있습니다.

실패한 드라이브를 대체할 때 ServeRAID 컨트롤러는 자동으로 모든 RAID 레벨-1E 및 RAID 레벨-5E 논리 드라이브를 교체 물리 드라이브로 재빌드할 수 있습니다. 그러나, 실패한 RAID 레벨-0 논리 드라이브에 저장된 데이터는 손실됩니다.

데이터 손실의 위험이 존재함에도 불구하고 이 RAID 레벨의 빠른 속도 때문에 논리 드라이브 중의 하나를 RAID 레벨-0으로 지정할 수 있습니다. 매일 백업하며 1차 중요도를 갖지 않는 데이터 즉, 쉽게 재작성할 수 있는 데이터를 이 논리 드라이브를 사용하여 저장할 수 있습니다. 또한 최대 용량이 필요할 때 RAID 레벨-0 논리 드라이브를 사용할 수도 있습니다.

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 기술 이해
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨 선택
RAID 레벨-1
RAID 레벨-1E
RAID 레벨-5
RAID 레벨-5E
RAID 레벨-x0