## RAID 레벨-1 이해

RAID 레벨-1은 100% 과잉 데이터를 제공하고 2개의 물리 드라이브만을 필요로 합니다. RAID 레벨-1에서는 스트라이프의 처음 반은 원래 데이터이고 나머지 반은 데이터의 미러입니다. 그러나 RAID 레벨-1 어레이의 다른 드라이브에 기록됩니다.

데이터가 미러링되기 때문에 RAID 레벨-1을 지정하면 논리 드라이브의 용량은 어레이 용량의 50%입니다.

다음 그림은 RAID 레벨-1 논리 드라이브에 대한 예제입니다.

### RAID 레벨-1 예제

2개의 물리 드라이브로 시작합니다. |
2개의 물리 드라이브를 사용하여 어레이를 작성합니다. |
그런 다음, 어레이에서 논리 드라이브를 작성합니다. |
데이터가 드라이브 사이에서 블록을 생성하면서 스트라이프됩니다. 오른쪽 드라이브의 데이터는 왼쪽 드라이브의 사본입니다. |

RAID 레벨-1를 가진 물리 드라이브가 실패하는 경우 ServeRAID 컨트롤러는 읽기 및 쓰기 요청을 RAID 레벨-1 어레이의 나머지 기능 드라이브로 전환합니다.

다음 내용도 참조하십시오.

RAID 기술 이해
스트라이프 단위 크기 이해
RAID 레벨 선택
RAID 레벨-0
RAID 레벨-1 Enhanced
RAID 레벨-5
RAID 레벨-5 Enhanced
RAID 레벨-x0