### 「ServeRAID 管理程式」以「限本端」模式啟動。

說明：

- 如果您指定 -l (也就是一個減號加上 L 的小寫字體) 作為指令行參數，「ServeRAID 管理程式」會以「限本端」模式啟動。
  「ServeRAID 管理程式」並未啟用網路。在本模式中，您只能架構和監督本端系統，不能架構或監督遠端系統。如果您新增遠端系統到「主樹狀結構」檢視畫面，您無法在本模式中看到您新增的遠端系統。 不過，以「非限本端」模式啟動「ServeRAID 管理程式」時，您就會在「主樹狀結構」中看到它 (們)。
- 如果無法呼叫到網路，「ServeRAID 管理程式」會以「限本端」模式啟動。事件檢視器中會顯示附加的事件，以指出是否可以呼叫到網路。
- 如果本端系統上正在使用該埠號，「ServeRAID 管理程式」則會以「限本端」模式啟動。事件檢視器中會顯示附加的事件，以指出是否可以呼叫到網路。

動作：

- 如果無法呼叫到網路，請檢查事件檢視器，以取得有關任何網路功能錯誤的詳細資訊。
- 如果該埠號正在使用中，請結束正在使用該埠號的應用程式，或另外指定不同的埠號。指定不同的埠號時，請遵循下列步驟：

  1. 按一下檔案 --> 使用者喜好設定。
  2. 按一下遠端存取設定。
  3. 鍵入新的埠號值。

  > 備註：變更埠號時，請注意下列事項：

  > - 重新啟動「ServeRAID 管理程式」後，本變更才會生效。
  > - 以遠端方式存取本系統的任何系統都必須變更埠號，使它符合您所鍵入的值。 在遠端系統上，您可以在新增遠端系統視窗中變更該值。
  > - 任何系統的通知清單，只要其中含有本系統，該系統就必須將埠號變更成新埠號。 在遠端系統上，您可以在系統內容視窗的「通知管理程式」中變更埠號。