## 瞭解 RAID 層次 5

RAID 層次 5 至少需要三部實體磁碟機。本 RAID 層次會將資料和同位等量分佈在陣列中的所有磁碟機上。 當您指定 RAID 層次 5 給某一陣列時，該陣列的容量會因某一部磁碟機 (作為資料同位儲存體的磁碟機) 而減少。

RAID 層次 5 可以保護資料並增加產量。RAID 層次 5 可以提供的容量比 RAID 層次 1 高，但 RAID 層次 1 可以提供較佳效能。

RAID 層次 5 最少需要 3 部磁碟機，視韌體層次與等量單位大小而定；最多則可以支援 8 部或 16 部磁碟機。

以下的圖例是 RAID 層次 5 邏輯磁碟機範例。

### RAID 層次 5 範例

開始於四部實體磁碟機。 |
使用其中三部實體磁碟機建立一個陣列，並將第四部當作熱備用磁碟機。 |
然後在該陣列內建立一部邏輯磁碟機。 |
資料會等量分佈在磁碟機上，並建立區塊。 注意：資料同位 (以 * 表示者) 儲存體也會被等量分佈，而且會從一部磁碟機移位到另一部磁碟機。 同位區塊 (*) 含有來自同一等量中其他區塊的資料呈現。例如，第一個等量中的同位區塊含有區塊 1 與 2 的資料呈現。 |
如果陣列中有某一部實體磁碟機失效了，ServeRAID 控制器會將讀取與寫入要求切換到 RAID 層次 5 陣列中還能運作的剩餘磁碟機 (即熱備用磁碟機)。 |

亦請參閱

瞭解 RAID 技術
瞭解等量單位大小
選取 RAID 層次
RAID 層次 0
RAID 層次 1
增強型 RAID 層次 1
增強型 RAID 層次 5
RAID 層次 x0