### コントローラ [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] でドライブが無効になっています。

説明: 次のいずれかが起こっています。

- RAID 構成に対する変更が自動的に受け入れられるよう、アダプターが不在モードで構成されている可能性があります。
- ユーザーによってドライブが取り外されたか、あるいは再配置されました。
- ドライブとアダプター間の通信のエラー。
  注: クラスター化またはフェールオーバー環境で、論理ドライブが別の ServeRAID アダプターに移動された場合には、これらの項目は正常である場合があります。

処置:

次の順序でチェックしてください。

- 外部筐体への電源、接続
- ケーブルが正しい位置にある
- ピン、終端装置 (バックプレーンがない場合)、バックプレーン、ドライブ、およびアダプターの破損、曲がり、または押し込み。
  接続に問題がないことが分かった場合には、パーツの交換順序は、終端装置 (バックプレーンがない場合)、ケーブル、バックプレーン、ドライブ、およびアダプターとなります。ドライブまたはアダプターを交換する前に、最新のファームウェアで更新しても、なお障害があることを確認してください。
  注: 同じ期間に複数のドライブが無効としてマークされた場合には、ケーブルおよびバックプレーンをチェックしてください。