## Identifizieren von Laufwerken

Sie können eine von Ihnen ausgewählte Hardware im Server anhand der blinkenden Leuchten identifizieren.

1. Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol in der Hauptbaumstruktur außer auf Verwaltete Systeme oder System .
2. Klicken Sie auf Aktionen --> und dann auf das entsprechende Identifizieren.

   ServeRAID Manager sendet einen Befehl an die Firmware, die Laufwerksleuchten von einem oder mehreren physischen Laufwerken zum Blinken zu bringen, wenn:

   - das entsprechende Elemente in der Hauptbaumstruktur ausgewählt wurden.
   - das Element und seine Subsystem durch eine Geräteeinheit gesteuert werden.

3. Klicken Sie auf OK, um das Blinken der Laufwerkslichter zu stoppen.

### Identifizieren von Systemen

Wenn Sie die Aktion Identifizieren für ein Symbol in der Hauptbaumstruktur auswählen, bringt ServeRAID die zugehörige Laufwerksleuchte der Hardware zum blinken.

Abhängig davon, auf was Sie in der Hauptbaumstruktur klicken, können Sie folgendes identifizieren:

- Ein einzelnes Laufwerk
- Alle Laufwerke
- Einen Laufwerkskanal
- Ein logisches Laufwerk
- Alle logischen Laufwerke
- Einen Plattenstapel oder Plattenstapelbereich
- Alle Plattenstapel

Sie können nur eine Auswahl gleichzeitig treffen. Die Hardware blinkt so lange, bis Sie im Nachrichtenfenster auf OK klicken.

Das Identifizieren von Hardware funktioniert nur auf Controllern mit einem SAF-TE-Prozessor und der entsprechenden Firmware. Der Prozessor verwendet eine SCSI-ID; deshalb wird er in der Hauptbaumstruktur folgendermaßen angezeigt:

Gehäuse

Wenn ein oder mehrere Laufwerkslichter nicht blinken, dann aus dem Grund, daß das Subsystem oder Teile davon nicht von einem SAF-TE-Prozessor gesteuert werden.

Wenn beispielsweise SCSI-Kanal-1 über einen SAF-TE-Prozessor verfügt, SCSI-Kanal-3 jedoch nicht, und Sie alle physischen Laufwerke identifizieren möchten, blinkt nur SCSI-Kanal-1.

Das Indentifizieren eignet sich besonders für Gehäusemanager, wie z.B. Netfinity(R) EXP15. Mit Hilfe dieser Aktion können Sie entscheiden, mit welchen Laufwerken im Gehäuse Sie arbeiten müssen, bevor Sie sie aus dem Gehäuse ziehen.

Wenn ein SAF-TE-Prozessor vorhanden ist, und der Controller die Laufwerksidentifikation unterstützt, dann können Sie die Komponenten folgendermaßen identifizieren:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf: | identifiziert...
Controller | Alle physischen Laufwerke auf dem Controller
Plattenstapel | Alle physischen Laufwerke in allen Plattenstapeln
Logische Laufwerke | Alle physischen Laufwerke auf allen logischen Laufwerken
Physische Laufwerke | Alle physischen Laufwerke
Hot-Spare-Laufwerke | Alle Hot-Spare-Laufwerke
Plattenstapel n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten Plattenstapel
Plattenstapelbereich n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten Plattenstapelbereich
Logisches Laufwerk n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten logischen Laufwerk
Logische Laufwerke, Plattenstapel n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten logischen Laufwerken
Logische Laufwerke, Plattenstapelbereich n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten logischen Laufwerken
Physisches Laufwerk n | Das ausgewählte physische Laufwerk.
Physische Laufwerke, Plattenstapel n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten Plattenstapel
Physische Laufwerke, Plattenstapelbereich n | Alle physischen Laufwerke im ausgewählten Plattenstapel
Kanal n | Alle physischen Laufwerke auf dem ausgewählten Kanal