## 論理ドライブの作成

各 ServeRAID コントローラは最大で 8 つの論理ドライブをサポートします。

1. 論理ドライブを作成したいアレイまたはスパン・アレイをツリーからクリックしてください。円グラフに選択済みのアレイが表示されます。アレイ中 の空き領域および使用可能な合計スペースの容量 (MB) が円グラフの右側に表示されます。空き領域は円グラフの紫色の部分です。

   > 注: 自分のアレイ用に論理ドライブを 8 つまで定義することができます。 論理 ドライブを移行する予定がある場合には、7 つを超える論理ドライブを定義しないでください。論理ドライブの移行には１つの空き論理ドライブが必要となります。

2. 論理ドライブに割り当てたい RAID レベルを「RAID レベル」リスト・ボックスから選択してください。アレイ中の物理ドライブの数に応じて、RAID レベル-0、 RAID レベル-1、RAID レベル-1E、RAID レベル-5、RAID レベル-5E、RAID レベル-00、RAID レベル-10、RAID レベル-1E0、または RAID レベル-50 を選択することができます。

   > 注: 一般的に、定義する最初の論理ドライブが始動 (ブート) ドライブとなります。

   > > > 「RAID レベルの変更」を使用する予定がある場合には、単一のディスク・アレイ内のすべての論理ドライブに同じ RAID レベルを割り当てなければなりません。詳細については、RAID レベルの変更を参照してください。

3. 論理ドライブのサイズを選択してください。サイズ (すなわち、データの保管に使用される MB サイズ) を選択するためには、次のいずれかを実行してください。

   > - 編集フィールドを使用してサイズを定義する。

   > - スライダーを使用して、合計サイズを合計アレイ容量のパーセントとして定義する。

   > 注:

   > > > このアレイのその他の論理ドライブをすでに定義している場合には、円グラフには、既存の論理ドライブ・サイズおよび使用可能な空き領域の容量が表示されます。
   > > > 実際の論理ドライブ・サイズは、選択したものと少し違っている場合があります。RAID レベルおよびハード・ディスク・ドライブの数によって、論理ドライブのサイズが決まります。たとえば、要求された RAID レベル-0 の 1000 MB の論理ドラ イブをもつ 3 つの 1 GB ハード・ディスク・ドライブから成るディスク・アレイは、データが 3 つすべてのドライブに (各ドライブに 333 MBずつ) ストライプされるので、実際には 999 MB しか入りません。

4. 新規の各アレイにすべての論理ドライブを定義した後で、「次へ」をクリックして サマリー画面に進んでください。

物理ドライブ (複数) の構成に戻りたい場合には、「前へ」をクリックしてください。