## Modificación de la modalidad de antememoria de grabación en un disco lógico

(Sólo modalidad de CD arrancable.)

Utilice esta acción para habilitar la modalidad de la antememoria de grabación de un disco lógico a grabación diferida o grabación directa.

1. Pulse un disco lógico del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Modificar la modalidad de la antememoria de grabación a grabación diferida/grabación directa.
3. Si pulsa grabación diferida y no tiene una antememoria de alimentación de batería, pulse Sí para confirmar la opción porque hay riesgo de perder datos.
   Si pulsa grabación diferida y no tiene una antememoria de alimentación de batería, el Gestor ServeRAID modifica la modalidad.
   Si pulsa grabación directa, el Gestor ServeRAID modifica la modalidad.

La modalidad de la antememoria de grabación determina si el controlador escribe los datos en la unidad de disco duro antes o después de enviar una confirmación al sistema operativo.

Notas:

1. Si configura discos lógicos RAID nivel x0, todos los discos lógicos de la batería fragmentada deben grabarse en modalidad diferida o directa. Es decir, los valores de la modalidad de antememoria de escritura de los discos lógicos de la batería partida no pueden ser una mezcla de valores de modalidad diferida y modalidad directa.
2. Si configura un par de controladores con tolerancia de errores, los controladores deben configurarse como de grabación directa. Si tiene la opción de alimentación de batería, se inhabilita cuando se crea un par con tolerancia de errores. La modalidad de antememoria de grabación cambia automáticamente de modalidad de grabación diferida a modalidad de grabación directa. Si desea obtener más información, consulte IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller User's Reference.

### Consulte también el apartado:

Comprensión de las modalidades de grabación diferida y grabación directa