### Une unité est hors service sur le contrôleur [numéro], canal [numéro], ID SCSI [numéro].

Explication : Erreur de communication entre l'unité et la carte.

Action :

- Vérifiez les éléments suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous :
  - Alimentation des boîtiers externes, connexions
  - Connexion des câbles
  - Broches endommagées, tordues ou enfoncées, raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), fonds de paniers, unités et carte

  Si aucun problème de connexion n'est détecté, l'ordre de remplacement des éléments est : le raccordement (pour les systèmes sans fonds de panier), les câbles, les unités, les fonds de paniers et la carte. Avant de remplacer une unité ou une carte, assurez-vous que les éléments existants disposent de la toute dernière version du microcode (firmware) et que l'incident persiste.
  Remarque : Si plusieurs unités passent à l'état hors service au même moment, vérifiez les câbles et les fonds de paniers.